<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2026-02-02</Date>
    <Time>15:27:19</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V24.1.06</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>Warnowallee 22, 23_Außenanlage</NamePrj>
    <LblPrj>Warnowallee 22, 23_Außenanlage</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ERLÄUTERUNGEN ZUM PROJEKT</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-bottom:8pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">ERLÄUTERUNGEN ZUM PROJEKT</span>
        </p>
        <p style="margin-top:17pt;margin-bottom:8pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Bauvorhaben erstreckt sich entlang der vorhandenen Wohnbebauung Warnowallee 21-23a, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ausgehend von der Zufahrt an der Rigaer Straße im Norden hin in Richtung Warnowallee im Süden. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lageeinordnung: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Stadtteil Lütten-Klein, Gemarkung Lütten-Klein, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Flur 3, Flurstück 95/5 </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Geplant sind die Neuerrichtung einer Anliegerstraße mit PKW-Stellplatzanlage, von Gehwegen, eines </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abfallbehälterstandplatzes und eines Aufenthaltsbereichs für Jugendliche mit Sportangeboten und "Chill-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">plätzen". </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die z.T. vorhandenen technischen Anlagen für die Regenentwässerung (Sammelleitungen) wurden in </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">die Planung integriert und durch neue Straßenabläufe und Schächte ergänzt. Die elektrischen Anlagen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">werden neu hergestellt. Es wird ein zusätzlicher Hausanschluss benötigt. Ergänzend zur Beleuchtung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">werden die PKW- Stellplätze mit Ladefunktion für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Die Fahrbahn, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gehwege und PKW-Stellflächen werden vollständig abgetragen und neu hergestellt. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Durch Anpassungen der Geländehöhen und neuen Anforderungen der Stadtentsorgung an </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">notwendige Flächen wird es erforderlich, den vorhandenen Abfallbehälterstandplatz neu herzustellen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für Jugendliche wird ein Aufenthaltsbereich mit überdachten Sitzgelegenheiten und Sportmöglichkeiten </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(Tischtennis) geschaffen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für Fahrräder werden einzelne Boxen zur Verfügung gestellt. Die Abstellanlage wird für das Aufstellen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">von Scooter-Boxen erweitert. D.h. die vorhandene Einzäunung wird analog des vorhandenen Zaunes </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ergänzt. Wenn möglich, soll das vorhandene Zaunmaterial wiederverwendet werden. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustellenzufahrt befindet sich an der Rigaer Straße. Weitere Zufahrten sind durch angrenzende </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nachbarbebauung und dichten Gehölzbestand nicht möglich. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">D.h. das sich die Baustellenzufahrt gleichzeitig im Baufeld befindet. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bauablauf ist so zu gestalten, dass die Arbeiten in allen Bereichen ohne Unterbrechungen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">möglich sind. Es wird empfohlen die Tragschichten der Anliegerstraße mit einer Verschleißschicht aus </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">z.B. Schotter als Baustraße abzudecken um so später den Unterbau fertig hergestellt zu haben. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Während der gesamten Bauzeit ist die fußläufige Erreichbarkeit der Gebäudezugänge jederzeit </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">uneingeschränkt zu gewährleisten. Hierfür sind temporäre Ersatzmaßnahmen zu leisten um möglichst </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">viel Baufreiheit zu schaffen. </span>
        </p>
        <p style="margin-top:17pt;margin-bottom:8pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2. ANLIEGERSTRAßE UND PKW-STELLPLATZ</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anliegerstraße wird in beiden Richtungen befahrbar sein. Später wird diese ebenfalls als </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zufahrt / Ausfahrt für das neu errichtete Wohnhaus Warnowallee 23a dienen. Bauzeitlich soll die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Erreichbarkeit des Wohnhauses über die Zufahrt von der Rigaer Straße gewährleistet werden. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die bauzeitlichen Regelungen für die Anwohner / Nutzer koordiniert der Auftraggeber. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Fahrwege, Gehwege und die Stellplätze werden mit Betonsteinpflaster befestigt. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Vermeidung schnellen Fahrens werden zwei Temposchwellen eingebracht. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Gehweg ist für die Begegnung zweier Fahrzeuge als Teil der Fahrbahn zu verstehen, auf den </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ausgewichen werden kann. Bis auf zwei Behindertenstellplätze werden die Parktaschen mit einem </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Rasenliner-Pflaster auf Beton befestigt. Die Einfassung erfolgt mittels Beton-Hochbordsteinen, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Beton-Tiefbordsteinen und Beton-Rundbordsteinen und Beton-Rampensteinen. Es wird entlang der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Fahrwege ein durchgehendes Gerinne mittels Beton-Muldenelementen hergestellt. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Technische Einbauten in Form von Straßenabläufen sind zu integrieren. Dabei ist auf möglichst </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">geringe Schnittarbeiten zu achten. Fahrbahn-  und Gehwegbreiten sind durch vorheriges Auslegen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der Steine zu ermitteln und ggf. auf das Erforderliche Rastermaß anzupassen. </span>
        </p>
        <p style="margin-top:17pt;margin-bottom:8pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3. AUSSTATTUNG</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Grünflächen sollen durch Hindernisse aus Natursteinen geschützt werden. Die Fahrbahn- und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Wegebeleuchtung erfolgt mittels Lichtstelen aus farbig beschichteten Stahl oder Aluminium.  </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Sitzbereich für Jugendliche erhält eine Überdachung aus farbig beschichteten Stahl mit </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Glasabdeckung, zusätzlich werden Hockerbänke aus Edelstahl mit Holzauflage, Fahrradbügel </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl und eine Tischtennisplatte, sowie mit einem Abfallbehälter verbaut. Der Müllplatz bekommt </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">eine begrünbare Einzäunung inkl. Sperrmüllplatz mit Einhausung. Der vorhandenen Fahrradplatz </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(Einzelboxen) wird erweitert mit Scooter-Boxen versehen und die Einzäunung analog dem Bestand </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ergänzt. Die Vorhandenen Fahrradboxen sollen neu farbig beschichtet werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-top:17pt;margin-bottom:8pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4. VEGETATIONSFLÄCHEN</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gegenstand der Baumaßnahme sind die Herstellung von Rasenflächen, Pflanzflächen, Baum und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Heckenpflanzungen. Die Pflanzflächen werden überwiegend mit Bodendeckern (niedrige Strauch-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">vegetation) begrünt und z.T.  zur Akzentuierung durch Stauden und Gräser unterbrochen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für den Frühjahrsaspekt werden Geophyten an verschiedenen Stellen eingruppiert. Der vorhandene </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baumbestand ist entsprechend den einschlägigen Regelwerken bzw. Merkblättern zu schützen. </span>
        </p>
        <page />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE VORBEMERKUNGEN</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE VORBEMERKUNGEN</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1. ALLGEMEIN</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer sollte sich vor Angebotsabgabe über Ort, Lage und Beschaffenheit der Baustelle und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">über alle die Bauausführung beeinflussenden örtlichen Verhältnisse so informieren, dass eine einwandfreie </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationsbasis geschaffen ist. Eine Baustellenbesichtigung ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat sich über die Lage von Ver- und Entsorgungsanlagen eigenverantwortlich zu informieren. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Angaben in den Planunterlagen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Gültigkeit. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Später entstehende Kosten und Einwände, die aus einer Nichtkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2. NORMEN, RICHTLINIEN UND GENEHMIGUNGEN</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.1 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Auftragsabwicklung gelten die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeits-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">anweisungen, etc. sind einzuhalten. Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Technik entsprechen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.2. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche erforderlichen Bescheinigungen und Genehmigungen sind dem AG in mind. 1-facher </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausfertigung sowie in digitaler Ausfertigung vorzulegen, sowie:</span>
        </p>
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Bauleiterbescheinigung mit eigenhändiger Unterschrift des Fachbauleiters </span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Nachweise und Bescheinigungen über die verwendeten Material-/güten und Systeme.                                           Diese sind rechtzeitig vor Baubeginn dem AG zu übergeben. Es dürfen nur geprüfte Materialien                           verwendet werden.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Werkzeugnisse, Gütenachweise, Prüf- und Eignungsnachweise sowie bauaufsichtliche Zulassungen</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller- und Produktverzeichnisse</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3. BAUSTELLENEINRICHTUNG</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">3.1 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Soweit keine gesonderten Ansätze in der Leistungsbeschreibung enthalten sind, hat der AN sämtliche für </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">die eigene Leistung erforderliche Baustelleneinrichtung in die Einheitspreise einzukalkulieren, die über die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bauseits vorgesehene Herstellung und Unterhaltung von Baustraßen, Baubeleuchtung der Verkehrswege </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und sanitärer Einrichtungen hinausgeht, insbesondere die Maßnahmen von Umwelt -und Gewässerschutz </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und die Entsorgung von sämtlichem Schutt und Abwässern etc.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">3.2</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Aufstellung von Lagerplätzen, Containern, etc. hat sich der AN mit der Bauüberwachung des AG </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">abzustimmen und nur die ihm zugewiesenen Flächen einzunehmen. Aufenthaltsräume werden vom AG </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">nicht zur Verfügung gestellt. Zusätzliche sanitäre Einrichtungen müssen eigenständig aufgestellt werden </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und werden nicht gesondert vergütet. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die ständige Reinigung von verschmutzten Verkehrsflächen ist durch den AN zu gewährleisten und in die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">3.3</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Werbung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Jegliche Werbung, am Bauvorhaben selbst oder an der Baustelleneinrichtung des AN, bedarf der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des AG. </span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4. BAUABLAUF</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">4.1 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Terminplanung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In Abstimmung mit dem AG ist vom AN unter Berücksichtigung seiner angebotenen Technologien ein </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">konkreter Gewerke bezogener Bauablaufplan zu erarbeiten, der zum Vertragsbestandteil erhoben wird. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dabei sind die Bauzeiten mit entsprechenden Kapazitätsnachweisen (Geräte und AK) zu untersetzen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Auch sind die technologischen Abhängigkeiten der Gewerke untereinander und die Erstellung und Prüfung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">von Werkplanungen, sowie die Freigaben durch Dritte (z.B. Prüfstatik) zu berücksichtigen, sodass die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtterminkette gewahrt wird.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">4.2 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung des AN</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Wahrnehmung der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach VOB/B § 4 hat dieser eine leitende, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">deutschsprachige Person als Bauleiter mit entsprechenden Qualifikationen zu stellen. Diese muss im </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Rahmen der vertraglich vereinbarten Zeiträume sowie während der gesetzlich geregelten Arbeitszeiten </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">über Funktelefon erreichbar sein und hat an den Besprechungen zur Koordination der Baumaßnahme </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">teilzunehmen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Krankheitsfalle oder bei Urlaub muss ein qualifizierter Vertreter eingesetzt werden, der über die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgabenstellung, den Stand und die Belange der Baumaßnahme entsprechend informiert ist.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Während der gesamten Ausführungszeit der beauftragten Arbeiten muss ein verantwortlicher Bauleiter </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ständig am Bau anwesend sein und die einzelnen Arbeitsschritte mit der Bauüberwachung des Auftrag-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gebers abstimmen. Er ist verantwortlich für die Einweisung seines Personals und die Beaufsichtigung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der einzelnen Abschnitte, für die Ordnung an der Baustelle wie Materialtransport, Schutt- und Abfall-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">beseitigung, Sicherheit der eigenen Gerüste usw.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">4.3</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bautagebuch</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In Ergänzung der zusätzlichen Vertragsbedingungen ZVBIE wird festgelegt, dass der Auftragnehmer ein </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bautagebuch nach den "Richtlinien für die Führung des Bautagebuchs" des VHB (Vergabehandbuches </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">des Bundes) einschließlich der für das jeweilige Bundesland geltenden Ergänzungen arbeitstäglich zu </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">führen hat. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Insbesondere sind anzugeben:</span>
        </p>
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">die Anzahl der beschäftigten Arbeiter</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">die eingesetzten Maschinen und Großgeräte</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">die geleistete Arbeit</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Transporte</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Art und Menge der entsorgten Abfälle des AN</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Witterungsverhältnisse</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ferner sind alle besonderen Anordnungen, die nicht im LV bzw. in den Zeichnungen enthalten sind, zu </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">vermerken. Alle Maße und sonstigen Feststellungen zur Abrechnung, die nicht zeichnerisch klar sind, sind </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zu beschreiben.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollgänge und Reparaturen müssen im Bautagebuch vermerkt sein.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Baustellentagebuch ist dem Auftraggeber, z. B. beim Baustellen - Jour fixe, zur Kontrolle vorzulegen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Durchschrift ist gemäß Abstimmung mit der Bauleitung in regelmäßigen Abständen zu übergeben.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">4.4</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baubesprechungen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer oder ein entscheidungsbefugter Vertreter (Bauleiter) verpflichtet sich zur Teilnahme </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">an wöchentlichen Bausitzungen zur Koordinierung der Bauarbeiten, die nicht gesondert vergütet werden. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Entstehende Kosten (Fahrkosten etc.) sind in die EP einzurechnen. Die Sitzungen werden von der Bau-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">überwachung protokolliert, die Bauprotokolle werden den Beteiligten per E-Mail zugesandt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle schriftlich mitgeteilten oder vereinbarten Zwischen- und Endtermine, insbesondere der Bauzeitenplan, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gelten als Vertragsfristen. Bedenken gegen die im Bauzeitenplan festgesetzten Fristen sind rechtzeitig </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gegenüber der Bauleitung, z. B. während der Bausitzungen, zu äußern.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5. SCHUTZ- UND SICHERUNGSMASSNAHMEN</span>
          <br />
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5.1 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die gesamte Bauzeit hat der AN geeignete Schutzmaßnahmen für seine Gewerke vorzusehen, um </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">jegliche Schäden, auch gegenüber Nachfolgeunternehmung, auszuschließen. Der AN trägt diesbezüglich </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">die volle Verantwortung und hat ggf. Reparaturen auf eigene Kosten durchzuführen. Für alle Arbeiten hat </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der AN seinem Personal die notwendigen Schutzausrüstungen bereitzustellen. Er hat dafür Sorge zu tragen, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">dass seine Mitarbeiter die Schutzausrüstungen nutzen. </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">5.2</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass sich das Bauvorhaben durch regelmäßiges Säubern </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und Aufräumen, immer in einem ordentlichen Zustand befindet. Bauschutt, Verpackungsmaterialien etc. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sind abzufahren und dürfen auf der Baustelle nicht entsorgt werden. Alle benutzten öffentlichen Zu- und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abfahrtsstraßen sind, nach Bedarf bzw. auf Anweisung des AG, von Verschmutzungen durch die Bau-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">fahrzeuge zu reinigen. Dies gilt auch für die Lieferfahrzeuge des AN.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">5.3</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat dem AG einen für die Sicherheit am Bau verantwortlichen Mitarbeiter entsprechender </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Qualifikation (Bauleiter) schriftlich zu benennen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5.4</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AG ist unverzüglich zu informieren, wenn Rechte Dritter (insbesondere von Nachbarn) durch die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung kurzfristig oder vorübergehend im Verlauf der Baumaßnahme beeinträchtigt werden. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Informationspflicht gilt auch, wenn Beeinträchtigungen vermutet, vorhandene Bauwerke und Bauteile </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">beschädigt werden oder Zweifel über das Vorliegen von Rechten bestehen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5.5</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Verkehrsführung für die Transporte von und zur Baustelle ist mit den zuständigen Behörden abzustimmen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Auflagen zur Verkehrsführung, auch hinsichtlich zeitlicher Eingrenzungen, sind vom AN zu berücksichtigen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5.6</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Benutzung von mobilen Hebezeugen ist der AN für die ordnungsgemäße Handhabung und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Schutzvorkehrung verantwortlich. Das gilt auch für eingesetzte Anschlagmittel. Es dürfen nur für den </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">beabsichtigten Transport zugelassene und sicherheitstechnisch einwandfreie Lastaufnahmemittel </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">eingesetzt werden. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5.7</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der Baustelle sowie im gesamten Betriebsgelände gilt absolutes Alkoholverbot und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Rauchverbot. Sollten an der Baustelle beschäftigte während der Arbeitszeit alkoholisiert angetroffen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">werden, behält sich der AG vor, die entsprechenden Personen ohne Abmahnung von der Baustelle </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zu verweisen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6. HINWEIS ZUM AUSFÜLLEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6.1</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei fehlenden Angaben ist das LV unvollständig.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Bieter wird ggf. freigestellt, zusätzlich zu der ausgeschriebenen Konstruktion Alternativvorschläge </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">in Form eines Nebenangebotes auszuarbeiten. Dabei ist die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">vorgegebenen Konstruktion durch Detailzeichnungen, Muster und System-Prüfzeugnisse nachzuweisen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6.2</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweise:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6.2.1 Ausbildungen von Anschlüssen, etc. sind ebenfalls mit den Einheitspreisen abgegolten </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(Kellenschnitte u. dgl.), sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Positionen der nachfolgenden Leistungsbeschreibung beziehen sich auf die AFU-Planung des AG. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Etwaige Unklarheiten, Unstimmigkeiten sowie Abweichungen der AFU-Planung zum Leistungstext sind </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären. Die AFU-Planung gilt parallel zum </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">LV, und bildet mit der Leistungsbeschreibung die Grundlage des Angebots.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Unter Hinweis auf VOB/C DIN 18299 sind das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">die Baustellengemeinkosten mit den Einheitspreisen abgegolten. Lagerflächen stehen in begrenztem </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Umfang zur Verfügung und sind vor Benutzung mit dem AG abzustimmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6.2.2 Materialien</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Von den zur Verwendung kommenden Materialien sind auf Verlangen der Bauüberwachung vor </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung Proben / Muster mit Angaben des Lieferwerkes und den amtlichen Materialprüfzeugnissen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zur Genehmigung vorzulegen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(siehe hierzu auch Punkt 2.2.)</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6.2.3 Die verwendeten Materialien, Konstruktionen und Bauelemente sind in Ihrer Art, Spezifikation </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und Einbausituation durch den AN zu dokumentieren. Die Dokumentation ist vollständig, wenn nicht </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bereits vorher erforderlich, in 1-facher sowie in digitaler Ausführung zur Schlussrechnung vorzulegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6.2.4 Alle Anschlüsse und Durchdringungen sind eigenverantwortlich auszuführen und absolut dicht </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">im Sinne der Anforderungen an das durchdrungene Bauteil herzustellen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6.2.5 Toleranzen, Abmessungen, Maße</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die im LV angegebenen Maße sind Circamaße. Zur Fertigung sind die Planmaße mit entsprechenden </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Rohbautoleranzen zu Grunde zulegen. Zur Ausführung sind die Maße am Bau vom AN zu nehmen und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zugleich auch auf Übereinstimmung mit den Werkplanmaßen zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der Objektüberwachung sofort mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei groben Fehlausführungen sind die Bauteile unentgeltlich abzutragen und neu zu errichten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Folgekosten infolge Terminverzögerungen sind ebenfalls vom AN zu übernehmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">7. MITGELTENDE UNTERLAGEN</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dem LV sind folgende Planungsauszüge und/oder Skizzen beigefügt:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ANLAGE 1:	AFU Planunterlagen Stand: 15.01.2026</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ANLAGE 2:	Baustellenordnung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ANLAGE 3:	Weitere Besondere Vertragsbedingungen</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DIESE UNTERLAGEN GELTEN PARALLEL ZUM LV, UND BILDEN MIT DER </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">LEISTUNGSBESCHREIBUNG DIE GRUNDLAGE DES ANGEBOTS.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <page />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen Baugrund</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-bottom:17pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen Baugrund</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Da es sich um eine Sanierungsmaßnahme ohne größere Neuerschließung bzw. Funktions-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">änderung handelt, zudem keine weitreichenden Tiefbaumaßnahmen geplant sind, hat sich </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">der Auftraggeber gegen eine Baugrunduntersuchung entschieden. Der anfallende Aushub </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">soll soweit möglich seitlich oder im näheren Umfeld wieder ausgebracht werden. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Der vorhandene Unterbau kann, soweit die Anforderungen an die Tragfähigkeit erfüllt sind, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">erhalten werden. Ggf. erforderliche Analysen von Aushub- und Abbruchmaterial sind Teil </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">dieser Leistungsbeschreibung. </span>
        </p>
        <page />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_6122676">
      <BoQInfo>
        <Name>Los 1 - Außenanlagen</Name>
        <LblBoQ>Los 1 - Außenanlagen</LblBoQ>
        <Date>2026-02-02</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_6122683" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">510 - Erdbau</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_6122684" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">511 - Herstellung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122685" RNoPart="1">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sträucher roden, H 100-200,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wuchshöhe ca. 100-200cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelstock roden, anfallendes Holz entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sträucher roden, H 100-200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122686" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sträucher roden, H 200-500,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wuchshöhe ca. 200-500cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelstock roden, anfallendes Holz entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sträucher roden, H 200-500</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122687" RNoPart="3">
                    <Qty>600.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grasnarbe abräumen und entsorgen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alte Grasnarbe zerkleinern und abräumen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke über 3 bis 5cm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewuchs: Rasen </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Grasnarbe abräumen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122688" RNoPart="4">
                    <Qty>864.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden lösen und lagern, T bis 0,50m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anfallenden Boden profilgerecht lösen, laden und auf der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle im Haufwerk lagern.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haufwerke getrennt nach Oberboden, Unterboden und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ungebundenen Tragschichten aufsetzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transportentfernung von Entnahmestelle zum Haufwerk </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis ca. 100m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushub ab Geländeoberfläche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 0,50m.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenklassen 3 bis 5.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Boden lösen und lagern, T bis 0,50m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122689" RNoPart="5">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Handschachtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Handschachtung im Bereich von Leitungen etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Zulage zur Vorpos.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Handschachtung, Handschachtung im Bereich </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">von Leitungen etc., als Zulage zur Vorpos.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122690" RNoPart="6">
                    <Qty>1800.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planum herstellen, für befestigte Flächen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Planum herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122691" RNoPart="7">
                    <Qty>1800.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund verdichten, für befestigte Flächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenklassen 3 bis 5.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Untergrund verdichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122692" RNoPart="8">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandenen Boden, auf der Baustelle lagernd,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lagenweise einbauen und verdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Geländehöhenangleich, Einbauhöhen bis ca. 0,50m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach eingebautem Volumen - verdichtet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Aufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorhandenen Boden lagenweise einbauen und verdichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122693" RNoPart="9">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Suchschachtung ausführen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Anweisung durch die Bauleitung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Suchgraben ausheben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Freilegung von Kabeln und Leitungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtung ab Geländeoberfläche,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 1,5m, </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sohlenbreite über 0,6 bis 1,0 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenklassen 1 und 3 bis 5</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Suchschachtung ausführen, T bis 1,5m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122694" RNoPart="10">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Suchschachtung ausführen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Anweisung durch die Bauleitung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Suchgraben ausheben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Freilegung von Kabeln und Leitungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtung ab Geländeoberfläche,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe über 1,5 bis 2,5m, </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sohlenbreite über 0,6 bis 1,0 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenklassen 1 und 3 bis 5</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Suchschachtung ausführen, T 1,5-2,5m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122695" RNoPart="11">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Handschachtung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Vorposition für das Auffinden der Leitung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung in Handschachtung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung unmittelbar (ca. 30cm bzw. ab Warnband) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">um die freizulegende5n Leitungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Handschachtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122696" RNoPart="12">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungssicherung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherung von freigelegten, quer und parallel laufenden Leitungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Leitungsgruppen,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherung nach Wahl des AN und gemäß Vorgaben des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungseigentümers, nach Beendigung der Arbeiten Leitungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fachgerecht nach Vorgabe des Leitungseigentümers betten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Einbau von ggf. erforderl. Bettungsmaterial und Warnbändern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherung erfolgt jeweils für eine Leitung bzw. Leitungsgruppe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungen mit einem Abstand &lt;50cm gelten als Leitungsgruppe</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leitungssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122697" RNoPart="13">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse und Bodeneinschlüsse aus Beton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonreste und -fertigteile abbrechen bzw. aufnehmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Boden, bewehrt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anfallende Stoffe sind gegen Nachweis der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fachgerechten Entsorgung zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Entsorgungsnachweis ist der Bauüberwachung vorzulegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art des Hindernisses: Fundamente aus Beton, Betoneinschlüsse, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-fertigteile und Betonplatten aller Art, bewehrt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als Vollabbruch nach Wahl des AG.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Aufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hindernisse und Bodeneinschlüsse aus Beton, bewehrt, abbrechen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122698" RNoPart="14">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse und Bodeneinschlüsse aus Beton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonreste und -fertigteile abbrechen bzw. aufnehmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Boden, unbewehrt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anfallende Stoffe sind gegen Nachweis der fachgerechten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Entsorgungsnachweis ist der Bauüberwachung vorzulegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art des Hindernisses: Fundamente aus Beton, Betoneinschlüsse, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-fertigteile und Betonplatten aller Art, unbewehrt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als Vollabbruch nach Wahl des AG.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hindernisse und Bodeneinschlüsse aus Beton, unbewehrt, abbrechen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122699" RNoPart="15">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerungsleitung trennen, aufnehmen und entsorgen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">freigelegte, vorhandene Leitung für Schmutz- oder Regenwasser </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Beton / Steinzeug  DN150 - DN200, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen und entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Entwässerungsleitung trennen, aufnehmen und verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122700" RNoPart="16">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Freigelegte Leitungsenden aus Vorpos.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaft verschließen mit Beton.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Freigelegte Leitungsenden verschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122701" RNoPart="17">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spannungsloses Erdkabel trennen, aufnehmen und entsorgen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">freigelegte, vorhandene Erdkabel Strom trennen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen und entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Spannungsloses Erdkabel trennen, aufnehmen und verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122702">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Gräben ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122703" RNoPart="18">
                    <Qty>93.500</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben für Schutzrohre und Erdkabel herstellen und sichern.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anfallenden Boden laden und auf der Baustelle im Haufwerk lagern.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verfüllung wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Breite abhängig von der Anzahl der parallel verlegten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungen: bis ca. 0,6 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabentiefe im Mittel: 0,7 - 1m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabenlänge ges.: ca. 220m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leitungsgraben T 0,7 - 1m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122704" RNoPart="19">
                    <Qty>77.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden einbauen Leitungsgraben B bis 0,6m, T 0,7 - 1m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsgraben verfüllen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit vorhandenem Boden, auf der Baustelle lagernd.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden aufnehmen, lagenweise einbauen und verdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Breite bis: 0,6m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabentiefe im Mittel: 0,7 - 1m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabenlänge ges.: ca. 220m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Boden einbauen Leitungsgraben B bis 0,6m, T 0,7 - 1m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122705" RNoPart="20">
                    <Qty>121.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungsgraben für Abwasserleitung nach DIN EN 1610 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">herstellen und sichern.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenaushub aufnehmen und auf der Baustelle im Haufwerk lagern. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ggf. verwendeten Verbau im Zuge der Verfüllung zurückbauen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verfüllung wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Breite ohne Verbau: 0,6m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabentiefe im Mittel: 1 - 1,75m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haltungslänge ges.: ca. 110m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rohrleitungsgraben B 0,6 - 1m, T 1 - 1,75m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122706" RNoPart="21">
                    <Qty>99.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden einbauen Rohrleitungsgraben B 0,6 - 1m, T 1 - 1,75m.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungsgraben verfüllen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit vorhandenem Boden, auf der Baustelle lagernd.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden aufnehmen, lagenweise einbauen und verdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Breite ohne Verbau: 0,6m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabentiefe im Mittel: 1 - 1,75m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haltungslänge ges.: ca. 110m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Boden einbauen Rohrleitungsgraben B 0,6 - 1m, T 1 - 1,75m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122707" RNoPart="22">
                    <Qty>136.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Füllmaterial liefern als Ersatz für vorhandenen Boden bei </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ungenügender Eignung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: nichtbindiger, gut verdichtbarer Erdstoff, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit folgenden Qualitätsmerkmalen: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ungleichförmigkeitsgrad 	U  &gt;/= 5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinkornanteil 	0,1 mm &lt; 10 %, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Proctordichte  	&gt; 1,6 g/cm³, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">organische Beimengungen &lt; 3 %.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung gemäß Wiegeschein</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Füllmaterial liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122708">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Prüfungen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122709" RNoPart="23">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung ZTVT-StB Verformung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Statischer Plattendruckversuch gemäß dem Merkblatt für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bodenphysikalische Prüfverfahren im Straßenbau,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Bestimmung der Druckfestigkeit von Planum, durchführen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und auswerten, inkl. Dokumentation.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfung ist von einem unabhängigen Labor, welches durch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">den AG bestätigt wird, auszuführen!</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Messpunkte werden durch die Bauleitung festgelegt.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Prüfung ZTVT-StB Verformung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6122710" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">530 - Oberbau, Deckschichten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_6122711" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">531 - Wege</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_6122712">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Fahrradabstellplatz, nicht befahrbarer Gehweg, Müllplatz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122713" RNoPart="1">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aus Beton gemäß DIN EN 1340 und DIN 483 EF.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rasenbordstein ohne Nut und Feder. </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Einseitig</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> gefast.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:  	50x250x1000 mm (BxHxL)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe/Oberfläche: 	naturgrau (standard betongrau)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, sowie höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm Betonbettung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C 20/25 versetzen und mit beidseitiger 15 cm Rückenstütze versehen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung von Dehnfugen alle 8 Meter als durchgehende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsfugen in der Betonbettung, Betonrückenstütze und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordsteinfuge durch geeignete Trennlage - Material nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der erforderlichen Passschnitte auf Länge und Winkel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randbegrenzung aus Betonrasenbordstein 5/25 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122714" RNoPart="2">
                    <Qty>95.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordstein aus Beton DIN EN 1340, </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">einseitig gefast</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, unbearbeitete </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonoberfläche. Einbau, wenn nicht anders im Plan angegeben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">terraingleich zum Gehweg mit Fase zur Rasenfläche bzw. Pflanzfläche </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="width:142;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">100 x 250 x 1000 mm (BxHxL)</span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:88;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Vollstein</span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:142;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">100 x 250 x 500 mm (BxHxL) </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:88;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Halbstein</span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, sowie höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm Betonbettung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C 20/25 versetzen und mit beidseitiger 15 cm Rückenstütze versehen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten. Ausbildung von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dehnfugen alle 8 Meter als durchgehende Bewegungsfugen in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Betonbettung, Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignete Trennlage - Material nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sonstige Fugen mit Fugenbreite 4 +/- 2 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der erforderlichen Passschnitte auf Länge und Winkel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randbegrenzung aus Beton-Tiefbordstein 10/25 cm, einseitig gefast</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122715" RNoPart="3">
                    <Qty>190.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Körnung 0/32, gebrochenes Material, Feinanteil Kategorie UF 3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoffe liefern, höhengerecht einbauen und verdichten. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke: 23 cm im verdichteten Zustand</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht für nicht befahrbare Wegeflächen </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- Fahrradabstellplatz, Müllplatz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122716" RNoPart="4">
                    <Qty>275.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorh. Tragschicht höhengerecht planieren unter Masseausgleich </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Materialergänzung bis ca. 10 cm, im Mittel 5cm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 1.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zu ergänzendes Material aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne RC-Baustoffe, Körnung 0/32, gebrochenes Material, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinanteil Kategorie UF 3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">vorh. Tragschicht überarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122717" RNoPart="5">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: naturgrau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verband: Reihenverband gemäß Pflaster-Verlegedetail</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Der Einbau wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflaster, grau, für nicht befahrbaren Gehweg, Müllplatz liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122718" RNoPart="6">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche herstellen aus Betonpflaster der Vorposition.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TL Gestein-StB und Verlegeplan.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Färbende Gesteinskörnungen dürfen nicht eingesetzt werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbett im verdichteten Zustand 4 cm (+/- 1 cm)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bettungs- und Fugenmaterial SZ-LP 05 der Korngruppe 0/5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brechsand-Splittgemisch (gebrochen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandanteil ca. 30 M.-%, Ecs35, SZ 18)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kornanteil &lt; 0,063 mm max. 5,0 M.-% </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenbreite von 4 mm (+/-1 mm), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen der Steine sind diese auf das Rastermaß auszurichten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit Fortschreiten der Verlegung kontinuierlich verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steine sind z.B. mit Gummihammer in der Höhe anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Danach abgekehrten Belag geschützt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Kunststoff-Gleitplattenvorrichtung rütteln. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht der Rüttelplatte &lt; 200 kg. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit o.g. Material erneut verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenschluss (abschließend) mit gebrochenem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Edelbrachsand 0/2 (Ecs &gt; 35) unter kontrollierter Wasserzugabe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mehrfach bis zum vollständigen Fugenschluss einschlämmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundreinigung zur Abnahme: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Belag ist unter Zuhilfenahme von Wasser, ggf. geeigneter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und vom Hersteller empfohlener Reinigungsmittel und Bürsten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu reinigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster 06 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen ist darauf zu achten das die Lagen immer aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verschiedenen Paketen gemischt werden. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Zuarbeiten von Passstücken für die Verlegung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an Einbauten und Aussparungen durch Nassschneiden oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohren, sowie Zuarbeiten von Passstücken an geraden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassungen, wie für den Pflasterverband (Fugenversatz) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winklige Anpassungsschnitte an Kanten und Einfassungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder im Bogen werden gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflasterfläche nicht befahrbaren Gehweg, Müllplatz  herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122719" RNoPart="7">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche herstellen aus vorhandenem Betonpflaster, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf der Baustelle lagernd (aus Abbruch).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflaster: 20x20cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TL Gestein-StB und Verlegeplan.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbett im verdichteten Zustand 4 cm (+/- 1 cm)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bettungs- und Fugenmaterial SZ-LP 05 der Korngruppe 0/5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brechsand-Splittgemisch (gebrochen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandanteil ca. 30 M.-%, Ecs35, SZ 18)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kornanteil &lt; 0,063 mm max. 5,0 M.-% </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenbreite von 4 mm (+/-1 mm), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen der Steine sind diese auf das Rastermaß auszurichten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit Fortschreiten der Verlegung kontinuierlich verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steine sind z.B. mit Gummihammer in der Höhe anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Danach abgekehrten Belag geschützt, mit Kunststoff-Gleitplatten-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorrichtung rütteln. Gewicht der Rüttelplatte &lt; 200 kg. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit o.g. Material erneut verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenschluss (abschließend) mit gebrochenem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Edelbrachsand 0/2 (Ecs &gt; 35) unter kontrollierter Wasserzugabe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mehrfach bis zum vollständigen Fugenschluss einschlämmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundreinigung zur Abnahme: Der Belag ist unter Zuhilfenahme </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">von Wasser, ggf. geeigneter Reinigungsmittel und Bürsten zu reinigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster 06 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Zuarbeiten von Passstücken für die Verlegung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an Einbauten und Aussparungen durch Nassschneiden oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohren, sowie Zuarbeiten von Passstücken an geraden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassungen, wie für den Pflasterverband (Fugenversatz) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winklige Anpassungsschnitte an Kanten und Einfassungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder im Bogen werden gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflasterfläche Fahrradabstellplatz herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122720" RNoPart="8">
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pos. wie vorher beschrieben, jedoch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflaster: Rasenfugenpflaster 20x20cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflasterfläche Fahrradabstellplatz herstellen, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rasenfugenpflaster</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122721" RNoPart="9">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pos. wie vorher beschrieben, jedoch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflaster: 10x20cm, Einbauort: nicht befahrbarer Gehweg.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflasterfläche Gehweg herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122722" RNoPart="10">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Läuferstreifen herstellen, Breite 20cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau zur Abgrenzung von Pflanzflächen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzeiliger Pflasterstreifen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflastersteine aus Beton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format 20x10x8cm, Farbton grau, liefern u. einbauen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bettung aus Beton C 12/15, </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dicke 20cm, auf 20cm Frostschutzschicht 0/32,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus gebrochenem natürlichen Material nach TL-Gestein StB 04,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterfugen mit Mörtel verfüllen, mit vom AN zu liefernden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoffen, einschl. Erdbau und aller erforderlichen Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Läuferstreifen 20 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122723" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">532 - Straßen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_6122724">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Fahrbahn und befahrbarer Gehweg ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122725" RNoPart="1">
                    <Qty>31.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Vorsatzbeton mit mindestens 4</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">00 kg Zementgehalt / m³, Gleitwiderstand USRV &gt; 65</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unbearbeitete Betoinoberfläche, Standard Betongrau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">12/15 x 30 x 100 cm (BxHxL)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, sowie höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm Betonbettung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C 20/25 und Haftschlämme versetzen und mit 15 cm Rückenstütze </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">versehen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung von Dehnfugen alle 8 Meter als durchgehende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsfugen in der Betonbettung, Betonrückenstütze </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Bordsteinfuge durch geeignete Trennlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Material nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der erforderlichen Passschnitte auf Länge und Winkel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randbegrenzung aus Beton-Hochbordstein 12/15x30 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122726" RNoPart="2">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">12/15 x 30 x 100 cm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Anlaufradius 2 cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: Übergangssteine links vom Rundbordstein</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122727" RNoPart="3">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">12/15 x 30 x 100 cm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Anlaufradius 2 cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: Übergangssteine rechts vom Rundbordstein</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122728" RNoPart="4">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordstein aus Beton DIN EN 1340 IDT</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche Standard Betongrau, einseitig gefast (gerundet)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">15 x 22 x 100 cm (BxHxL)) </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, sowie höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm Betonbettung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C 20/25 und Haftschlämme versetzen und mit 15 cm Rückenstütze versehen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung von Dehnfugen alle 8 Meter als durchgehende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsfugen in der Betonbettung, Betonrückenstütze </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Bordsteinfuge durch geeignete Trennlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Material nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der erforderlichen Passschnitte auf Länge und Winkel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randbegrenzung aus Beton-Rundbordstein 15/22 R2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122729" RNoPart="5">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: einteilige Innen-Ecke 90°</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: einteilige Innen-Ecke 90°</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122730" RNoPart="6">
                    <Qty>87.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordstein aus Beton DIN EN 1340, </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">einseitig gefast</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, unbearbeitete </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonoberfläche. Einbau, wenn nicht anders im Plan angegeben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">terraingleich zum Gehweg mit Fase zur Rasenfläche bzw. Pflanzfläche </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="width:138;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">100 x 250 x 1000 mm (BxHxL)</span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:73;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Vollstein</span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:138;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">100 x 250 x 500 mm (BxHxL) </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:73;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Halbstein</span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, sowie höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm Betonbettung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C 20/25 versetzen und mit beidseitiger 15 cm Rückenstütze versehen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung von Dehnfugen alle 8 Meter als durchgehende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsfugen in der Betonbettung, Betonrückenstütze </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Bordsteinfuge durch geeignete Trennlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Material nach Wahl des AN. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sonstige Fugen mit Fugenbreite 4 +/- 2 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der erforderlichen Passschnitte auf Länge und Winkel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randbegrenzung aus Beton-Tiefbordstein 10/25 cm, einseitig gefast</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122731" RNoPart="7">
                    <Qty>600.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk 0,3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe, Körnung 0/32, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gebrochenes Material, Feinanteil Kategorie UF 3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoffe liefern, höhengerecht einbauen und verdichten. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke: 23 cm im verdichteten Zustand</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht für befahrbare Flächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122732" RNoPart="8">
                    <Qty>440.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 für Schottertragschichten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß TL SoB-StB 04 liefern und nach ZTV SoB-StB 04 einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kornabgestuftes Schotter-Splitt-Sand-Gemisch mit Natursand </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Sandanteil mit Größtkorn 32 mm, für Schottertragschicht.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke 15cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Recyclingmaterial ist nicht zugelassen!</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau erfolgt in Verkehrsflächen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %, Ev2 mind. 120MPa.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schottertragschicht befahrbare Fläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122733" RNoPart="9">
                    <Qty>440.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: naturgrau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verband: Reihenverband gemäß Pflaster-Verlegedetail</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Der Einbau wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflaster, grau, liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122734" RNoPart="10">
                    <Qty>440.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche herstellen aus Betonpflaster der Vorposition.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TL Gestein-StB und Verlegeplan.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Färbende Gesteinskörnungen dürfen nicht eingesetzt werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbett im verdichteten Zustand 4 cm (+/- 1 cm)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bettungs- und Fugenmaterial SZ-LP 05 der Korngruppe 0/5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brechsand-Splittgemisch (gebrochen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandanteil ca. 30 M.-%, Ecs35, SZ 18)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kornanteil &lt; 0,063 mm max. 5,0 M.-% </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenbreite von 4 mm (+/-1 mm), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen der Steine sind diese auf das Rastermaß auszurichten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verband: Ellenbogenverband gemäß Pflaster-Verlegedetail</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit Fortschreiten der Verlegung kontinuierlich verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steine sind z.B. mit Gummihammer in der Höhe anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Danach abgekehrten Belag geschützt, mit Kunststoff-Gleitplatten-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorrichtung rütteln. Gewicht der Rüttelplatte &lt; 200 kg. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit o.g. Material erneut verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenschluss (abschließend) mit gebrochenem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Edelbrachsand 0/2 (Ecs &gt; 35) unter kontrollierter Wasserzugabe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mehrfach bis zum vollständigen Fugenschluss einschlämmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundreinigung zur Abnahme: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Belag ist unter Zuhilfenahme von Wasser, ggf. geeigneter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und vom Hersteller empfohlener Reinigungsmittel und Bürsten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu reinigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster 06 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen ist darauf zu achten das die Lagen immer aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verschiedenen Paketen gemischt werden. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Zuarbeiten von Passstücken an geraden Einfassungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie für den Pflasterverband (Fugenversatz) erforderlich. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winklige Anpassungsschnitte an Kanten und Einfassungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder im Bogen werden gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflasterfläche herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122735" RNoPart="11">
                    <Qty>90.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Muldenrinne in Betonbettung - monolithisches,dreizeiliges Element.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Maße Element L x B x H: 20,2 x 31 x 12,8-14cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- geneigte Oberseiten der beiden äußeren Zeilen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Rinnensteinsystem nach DIN EN 1338 I D </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einteiliger Rinnensatz als Systemverband aus 3  Steinen mit Schattenfuge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Rinnenbreite 30 cm, Stichtiefe 1,2 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Unterseitige Profilierung für kraftschlüssige Verbindung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Seitlich flächige Abstandshalter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Umlaufende Faskanten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Zentriersystem für leichtes und schnelles Verlegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbe: steingrau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 25 cm dickem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fundament aus Beton C12/C15 versetzen. Betonbettung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Dehnungsfugen herstellen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Schnitte und Verfugung mit geeignetem Fugenmörtel.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Muldenrinne in Betonbettung - monolithisches, dreizeiliges Element</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122736" RNoPart="12">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Endstein 1,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endstein für Muldenrinne liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße Element L x B x H: 16,6 x 31 x 12,8-14cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Zulage zur Pos. Muldenrinne.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Endstein 1</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122737" RNoPart="13">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Endstein 2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endstein für Muldenrinne liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße Element L x B x H: 23,16 x 31 x 12,8-14cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Zulage zur Pos. Muldenrinne.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Endstein 2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122738">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Temposchwellen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122739" RNoPart="14">
                    <Qty>23.280</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rampenstein liefern und einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordstein aus Beton, in Anlehnung an DIN EN 1340</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rampenstein: Höhendifferenz 5 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite: 30cm; Höhe: 12,5 / 17,5 cm; Rasterlänge: 33 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennlänge: 325 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: grau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und höhen- und fluchtgerecht auf </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">20 cm Bettung aus C16/C20 versetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Rückenstütze aus Beton C16/C20.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Länge der Auframpung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rampenstein liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122740" RNoPart="15">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Außeneckelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">passend zu den Rampensteinen der Vorpos.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und einbauen als Zulage zur Vorpos.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Außeneckelement</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122741">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Blumenbeete ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122742" RNoPart="16">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flachbordsteine F 10,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe 25cm, Breite 20cm, Länge 50cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN EN 1340, DIN-Kennzeichnung DIU</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenausführung: Grau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und auf 20 cm Betonbettung C 20/25 und Haftschlämme </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">versetzen und mit 15 cm Rückenstütze versehen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randbegrenzung aus Beton-Flachbordstein (Blumenbeete)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122743" RNoPart="17">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: 90° Außenecke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">20 x 25 (F10) 10/20 x 25 x 50 x 50cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: 90° Außenecke</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122744" RNoPart="18">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: Außenbogen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Radius: 1 m aus FB 20 x 25 (F10) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außenbogen KA Radien: 1 m 10/20 x 25 x 78cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: Außenbogen, Radius: 1 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122745" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">534 - Stellplätze</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122746" RNoPart="1">
                    <Qty>165.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Vorsatzbeton mit mindestens </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">400 kg Zementgehalt / m³, Gleitwiderstand USRV &gt; 65</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unbearbeitete Betoinoberfläche, Standard Betongrau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">12/15 x 30 x 100 cm (BxHxL)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, sowie höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm Betonbettung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C 20/25 und Haftschlämme versetzen und mit 15 cm Rückenstütze </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">versehen. Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung von Dehnfugen alle 8 Meter als durchgehende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsfugen in der Betonbettung, Betonrückenstütze </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Bordsteinfuge durch geeignete Trennlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Material nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der erforderlichen Passschnitte auf Länge und Winkel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randbegrenzung aus Beton-Hochbordstein 12/15x30 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122747" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: einteilige Außen-Ecke 90°</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: einteilige Außen-Ecke 90°</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122748" RNoPart="3">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: einteilige Innen-Ecke 90°</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: einteilige Innen-Ecke 90°</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122749" RNoPart="4">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: Kurvenstein Radius: 1,0 m, Außenbogen (konvex)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:	12/15 x 30 x 78 cm (BxHxL) </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Radius: 		1,0 m außen, konvex</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: Kurvenstein Radius: 1,0 m, Außenbogen (konvex)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122750" RNoPart="5">
                    <Qty>105.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordstein aus Beton DIN EN 1340 IDT</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche Standard Betongrau, einseitig gefast (gerundet)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">15 x 22 x 100 cm (BxHxL)) </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, sowie höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm Betonbettung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C 20/25 und Haftschlämme versetzen und mit 15 cm Rückenstütze </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">versehen. Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung von Dehnfugen alle 8 Meter als durchgehende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsfugen in der Betonbettung, Betonrückenstütze und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordsteinfuge durch geeignete Trennlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Material nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der erforderlichen Passschnitte auf Länge und Winkel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randbegrenzung aus Beton-Rundbordstein 15/22 R2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122751" RNoPart="6">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: einteilige Außen-Ecke 90°</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: einteilige Außen-Ecke 90°</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122752" RNoPart="7">
                    <Qty>925.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Belastungsklasse RStO 12 Bk 0,3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verdichtungsgrad mind. DPr 1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Körnung 0/32, gebrochenes Material, Feinanteil Kategorie UF 3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoffe liefern, höhengerecht einbauen und verdichten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke: 23 cm im verdichteten Zustand</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht für befahrbare Flächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122753" RNoPart="8">
                    <Qty>760.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 für Schottertragschichten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß TL SoB-StB 04 liefern und nach ZTV SoB-StB 04 einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kornabgestuftes Schotter-Splitt-Sand-Gemisch mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Natursand im Sandanteil mit Größtkorn 32 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Schottertragschicht.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke 15cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Recyclingmaterial ist nicht zugelassen!</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau erfolgt in Verkehrsflächen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %, Ev2 mind. 120MPa.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schottertragschicht befahrbare Fläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122754" RNoPart="9">
                    <Qty>385.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: naturgrau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verband: Reihenverband gemäß Pflaster-Verlegedetail</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Der Einbau wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflaster, grau, für Fahrbahn und Rollstuhlparkplatz liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122755" RNoPart="10">
                    <Qty>385.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche herstellen aus Betonpflaster der Vorposition.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TL Gestein-StB und Verlegeplan.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Färbende Gesteinskörnungen dürfen nicht eingesetzt werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbett im verdichteten Zustand 4 cm (+/- 1 cm)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bettungs- und Fugenmaterial SZ-LP 05 der Korngruppe 0/5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brechsand-Splittgemisch (gebrochen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandanteil ca. 30 M.-%, Ecs35, SZ 18)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kornanteil &lt; 0,063 mm max. 5,0 M.-% </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenbreite von 4 mm (+/-1 mm), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen der Steine sind diese auf das Rastermaß auszurichten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit Fortschreiten der Verlegung kontinuierlich verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steine sind z.B. mit Gummihammer in der Höhe anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Danach abgekehrten Belag geschützt, mit Kunststoff-Gleitplatten-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorrichtung rütteln. Gewicht der Rüttelplatte &lt; 200 kg. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit o.g. Material erneut verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenschluss (abschließend) mit gebrochenem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Edelbrachsand 0/2 (Ecs &gt; 35) unter kontrollierter Wasserzugabe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mehrfach bis zum vollständigen Fugenschluss einschlämmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundreinigung zur Abnahme: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Belag ist unter Zuhilfenahme von Wasser, ggf. geeigneter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und vom Hersteller empfohlener Reinigungsmittel und Bürsten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu reinigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster 06 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen ist darauf zu achten das die Lagen immer aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verschiedenen Paketen gemischt werden. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Zuarbeiten von Passstücken an geraden Einfassungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie für den Pflasterverband (Fugenversatz) erforderlich. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winklige Anpassungsschnitte an Kanten und Einfassungen oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Bogen werden gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflasterfläche für Fahrbahn und Rollstuhlparkplatz herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122756" RNoPart="11">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Stellplatzmarkierung (10x20cm, anthrazit),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Markierung der Stellplätze gemäß Verlegemuster, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit einem 10cm breiten Plasterstreifen im Frabton anthrazit,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflaster in befestigten Flächen verlegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format: 	10x20x8cm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: 	anthrazit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl: 	22 Stk. Steine pro Trennlinie,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Zulage zu Vorpositionen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt für eine Trennlinie.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Stellplatzmarkierung (10x20cm, anthrazit)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122757" RNoPart="12">
                    <Qty>375.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rasenparkettplatte, Vorsatz mit farbechten Natursteinkörnungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschiebesicherung durch stabilisierende Verzahnung mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstandhaltern, mit Fase, 2-teilige Ausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: Grau, unbehandelte Oberfläche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steindicke: 	120 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rastermaß: 	600 x 400 mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verband: 	Reihenverband gemäß Pflaster-Verlegedetail</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produktmerkmale:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- sickerfähiges, begrünbares Pflastersystem aus gefügedichtem                  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Beton mit linearer Rasenfuge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- linear - unbehandelt / betonglatt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Vorsatz mit hochdichter Quarzkörnung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Fase</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Abstandhaltern als Verzahnungssystem zur Verschiebesicherung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- ca. 50% lineare Vegetationsfläche</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eignungsnachweise</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- USRV = 60, Rutschhemmung nach DIN 51130 = R13 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- flächenbezogene Infiltrationsrate: &gt; 270 l/(s x ha)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abflussbeiwert 0,15</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Der Einbau wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rasenparkettplatten für Stellflächen liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122758" RNoPart="13">
                    <Qty>375.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fläche herstellen aus Betonplatten der Vorposition</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonplattenfläche nach DIN 18318 und Merkblatt für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">versickerungsfähige Verkehrsflächen FGSV M VV,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Färbende Gesteinskörnungen dürfen nicht eingesetzt werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbett im verdichteten Zustand 4 cm (+/- 1 cm)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bettungsmaterial - Korngruppe 2/5 - Brechsand-Splittgemisch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(gebrochen, Sandanteil ca. 30 M.-%, Ecs35, SZ 18)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kornanteil &lt; 0,063 mm max. 5,0 M.-% </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen der Steine sind diese auf das Rastermaß auszurichten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenmaterial: vorgemischtes Schotterrasensubstrat,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus Gerüstbaustoffen und organischen Stoffen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Teil Oberboden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Teil Sand 0/2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Teil Splitt 2/5</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau erdfeucht, Schichtdicke entspricht Steinhöhe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansaat mit Parkplatzrasensaatgut RSM 5.1, Belastungsklasse 2, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Merkblatt FLL und FGSV MVV</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit Fortschreiten der Verlegung kontinuierlich verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steine sind z.B. mit Gummihammer in der Höhe anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Danach abgekehrten Belag geschützt, mit Kunststoff-Gleitplatten-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorrichtung rütteln. Gewicht der Rüttelplatte &lt; 200 kg. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit o.g. Material erneut verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundreinigung zur Abnahme: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Belag ist unter Zuhilfenahme von Wasser, ggf. geeigneter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und vom Hersteller empfohlener Reinigungsmittel und Bürsten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu reinigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster 06 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen ist darauf zu achten das die Lagen immer aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verschiedenen Paketen gemischt werden. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Zuarbeiten von Passstücken an geraden Einfassungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie für den Pflasterverband (Fugenversatz) erforderlich. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winklige Anpassungsschnitte an Kanten und Einfassungen oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Bogen werden gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Plattenfläche für Stellplätze herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122759" RNoPart="14">
                    <Qty>36.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Muldenrinne in Betonbettung - monolithisches,dreizeiliges Element.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Maße Element L x B x H: 20,2 x 31 x 12,8-14cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- geneigte Oberseiten der beiden äußeren Zeilen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Rinnensteinsystem nach DIN EN 1338 I D </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einteiliger Rinnensatz als Systemverband aus 3 Steinen mit Schattenfuge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Rinnenbreite 30 cm, Stichtiefe 1,2 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Unterseitige Profilierung für kraftschlüssige Verbindung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Seitlich flächige Abstandshalter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Umlaufende Faskanten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Zentriersystem für leichtes und schnelles Verlegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbe: steingrau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 25 cm dickem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fundament aus Beton C12/C15 versetzen. Betonbettung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Dehnungsfugen herstellen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Schnitte und Verfugung mit geeignetem Fugenmörtel.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Muldenrinne in Betonbettung - monolithisches, dreizeiliges Element</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122760" RNoPart="15">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Endstein 1,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endstein für Muldenrinne liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße Element L x B x H: 16,6 x 31 x 12,8-14cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Zulage zur Pos. Muldenrinne.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Endstein 1</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122761" RNoPart="16">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Endstein 2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endstein für Muldenrinne liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße Element L x B x H: 23,16 x 31 x 12,8-14cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Zulage zur Pos. Muldenrinne.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Endstein 2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122762" RNoPart="17">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Nassschneidverfahren an diagonalen Einfassungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kurvensteinen und Einbauten, z.B. Deckel, Kappen, Masten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">etc. im Winkel oder Bogen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schnitt von Betonplatten der Vorpositionen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anpassungsschnitt Rasenplatten 12 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122763">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Sonstiges ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122764" RNoPart="18">
                    <Qty>36.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit PVC-Schildern, zweifarbig in Abstimmung mit dem AG </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(vorzugsweise weiße Ziffer auf schwarzem Grund),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maß: LxH ca. 100x80 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in fortlaufenden Nummern mit ca. 70 mm Schriftgröße,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Befestigung auf Bordstein durch Aufdübeln </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(mind. 2 Befestigungspunkte je Nummernschild).</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Nummerierung Stellplätze</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122765" RNoPart="19">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus 1x Verkehrsschild, 1 Zusatzschild + 1x Pfosten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Schellen und Abdeckkappe, fach- und normgerecht montieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe Schilder ca. 60cm x 40cm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schild 1: 	Parkplatz, VZ-Nr.: 314-50</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schild 2: 	Zusatzzeichen Nur Schwerbehinderte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	VZ-Nr.: 1044-10</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl.Befestigungsmaterial,Pfosten, Erdbau und Fundament</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Beton C20/ 25 (Maß LxBxH ca. 40x40x 50cm) und aller </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erforderlichen Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweis:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor Bestellung, Abstimmung/ Freigabe mit AG und Bauleitung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">notwendig! Der Schildertyp kann von der zuvor genannten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Variante abweichen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beschilderung Behindertenstellplatz liefern u. einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122767" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">535 - Sportplatzflächen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122768" RNoPart="1">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordstein aus Beton DIN EN 1340, </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">einseitig gefast</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, unbearbeitete </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonoberfläche. Einbau, wenn nicht anders im Plan angegeben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">terraingleich zum Gehweg mit Fase zur Rasenfläche bzw. Pflanzfläche </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="width:141;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">100 x 250 x 1000 mm (BxHxL)</span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:85;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Vollstein</span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:141;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">100 x 250 x 500 mm (BxHxL) </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:85;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Halbstein</span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, sowie höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm Betonbettung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C 20/25 versetzen und mit beidseitiger 15 cm Rückenstütze versehen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten. Ausbildung von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dehnfugen alle 8 Meter als durchgehende Bewegungsfugen in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Betonbettung, Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignete Trennlage - Material nach Wahl des AN. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sonstige Fugen mit Fugenbreite 4 +/- 2 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der erforderlichen Passschnitte auf Länge und Winkel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randbegrenzung aus Beton-Tiefbordstein 10/25 cm, einseitig gefast</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122769" RNoPart="2">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Körnung 0/32, gebrochenes Material, Feinanteil Kategorie UF 3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoffe liefern, höhengerecht einbauen und verdichten. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke: 23 cm im verdichteten Zustand</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht für nicht befahrbare Flächen - Betonpflaster</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122770" RNoPart="3">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fase, mit Abstandhaltern, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rastermaß (Nennmaß), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steindicke 80 mm:  200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:                     naturgrau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verband: Reihenverband gemäß Pflaster-Verlegedetail</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Der Einbau wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflaster, grau, für Jugendplatz liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122771" RNoPart="4">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fase, mit Abstandhaltern, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rastermaß (Nennmaß), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steindicke 80 mm:  200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:                      anthrazit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verband: Reihenverband gemäß Pflaster-Verlegedetail</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Der Einbau wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflaster, anthrazit, für Jugendplatz liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122772" RNoPart="5">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche herstellen aus Betonpflaster der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beiden Vorpositionen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonpflasterfläche nach DIN 18318, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ZTV Pflaster-StB und TL Gestein-StB und Verlegeplan.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Färbende Gesteinskörnungen dürfen nicht eingesetzt werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbett im verdichteten Zustand 4 cm (+/- 1 cm)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bettungs- und Fugenmaterial SZ-LP 05 der Korngruppe 0/5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brechsand-Splittgemisch (gebrochen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandanteil ca. 30 M.-%, Ecs35, SZ 18)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kornanteil &lt; 0,063 mm max. 5,0 M.-% </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenbreite von 4 mm (+/-1 mm), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen der Steine sind diese auf das Rastermaß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auszurichten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit Fortschreiten der Verlegung kontinuierlich verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steine sind z.B. mit Gummihammer in der Höhe anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Danach abgekehrten Belag geschützt, mit Kunststoff-Gleitplatten-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorrichtung rütteln. Gewicht der Rüttelplatte &lt; 200 kg. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit o.g. Material erneut verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenschluss (abschließend) mit gebrochenem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Edelbrachsand 0/2 (Ecs &gt; 35) unter kontrollierter Wasserzugabe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mehrfach bis zum vollständigen Fugenschluss einschlämmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundreinigung zur Abnahme: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Belag ist unter Zuhilfenahme von Wasser, ggf. geeigneter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und vom Hersteller empfohlener Reinigungsmittel und Bürsten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu reinigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster 06 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Verlegen ist darauf zu achten das die Lagen immer aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verschiedenen Paketen gemischt werden. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Zuarbeiten von Passstücken für die Verlegung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an Einbauten und Aussparungen durch Nassschneiden oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohren, sowie Zuarbeiten von Passstücken an geraden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassungen, wie für den Pflasterverband (Fugenversatz) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winklige Anpassungsschnitte an Kanten und Einfassungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder im Bogen werden gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonsteinpflasterfläche Jugendplatz herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122773" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">539 - Sonstiges zur KG 530</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122774" RNoPart="1">
                    <Qty>285.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schnitt der Betonpflastersteine, Dicke 8 cm, zur Anpassung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an Einbauten oder Einfassungen nach Aufmaß vor Ort. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schnitte sind mittels Nassschneidegerät auszuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung als lfdm Schnittkante.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schnitt Pflastersteine, D 8cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122775" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schnitt der Betonpflastersteine, Dicke 12 cm, zur Anpassung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an Einbauten oder Einfassungen nach Aufmaß vor Ort. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schnitte sind mittels Nassschneidegerät auszuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung als lfdm Schnittkante.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schnitt Pflastersteine, D 12cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122776" RNoPart="3">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einpflasterung Einbauten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss an Einbauten mit Granitmosaikpflaster in Mörtelbett </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">herstellen, inkl. Verfugung mit Fugenvergussmörtel. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mosaikpflaster (Formate 3x5/ 4x6 allseitig gespalten), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und einbauen, Farbton nach Wahl des AG </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Sortierarbeiten und zuschlagen der Steine. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor Einbau erfolgt Material-Bemusterung durch Bauleitung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe der Einbauten bis ca. 20x20cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Umpflasterung erfolgt stets rechteckig mit einem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestabstand von 1 Stein zum Objekt/ Einbauteil.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung als Zulage zur Pos. Betonpflaster, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt pro Stück Einpflasterung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einpflasterung Einbauten, bis ca. 20x20cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122777" RNoPart="4">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie in vorheriger Position beschrieben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe jedoch &gt;20 x &gt;20 cm - 50 x 50cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einpflasterung Einbauten, &gt;20 x &gt;20cm - 50 x 50cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122778" RNoPart="5">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie in vorheriger Position beschrieben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe jedoch &gt;50 x &gt;50 cm - 100 x 100 cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einpflasterung Einbauten, &gt;50 x &gt;50 cm - 100 x 100 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122779" RNoPart="6">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung ZTVT-StB Verformung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Statischer Plattendruckversuch gemäß dem Merkblatt für boden-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">physikalische Prüfverfahren im Straßenbau, zur Bestimmung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Druckfestigkeit von Planum, durchführen und auswerten, inkl. Dokumentation.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfung ist von einem unabhängigen Labor, welches </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch den AG bestätigt wird, auszuführen!</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Messpunkte werden durch die Bauleitung festgelegt.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Prüfung ZTVT-StB Verformung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6122780" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">540 - Baukonstruktionen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_6122781" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">541 - Einfriedungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_6122782">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Sperrmüllplatz ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122783" RNoPart="1">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Streifenfundament herstellen - unbewehrt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Streifenfundament B=50cm, Höhe= 60cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überdeckung 20 - 30cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schalung nach Wahl des AN,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beton C25/35.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Zeichnung 5_09_D02_Einhausung Sperrmüllplatz.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nicht benötigter Beton ist zu entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Streifenfundament herstellen - unbewehrt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122784" RNoPart="2">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfosten bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Quadratrohr QRO 80x3mm nach DIN EN 10210-2, Länge 2690mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fußplatte 200x200x5mm und Kopfplatte 150x100x5mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">am QRO verschweißt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kopfplatte mit Bohrungen: 2x M8 und 2x M6</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fußplatte mit Bohrungen: 4x M12</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoff: S 235 JR, Werkstoffnummer 1.0038, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Zeichnung 5_09_D02_Einhausung Sperrmüllplatz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und auf vorhandenes Fundament montieren mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4 Stk Bolzenanker M12, Verankerungstiefe 70mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahl feuerverzinkt</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Pfosten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122785" RNoPart="3">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querträger bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Profil T 100 nach DIN EN 10055, Länge 2850mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrungen: 4-6x M8 und 2-4x M6</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoff: S 235 JR, Werkstoffnummer 1.0038, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Zeichnung 5_09_D02_Einhausung Sperrmüllplatz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und auf vorhandene Pfosten montieren mit 4-6 Stk M8 V2A.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Querträger T100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122786" RNoPart="4">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querträger bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Profil T 60 nach DIN EN 10055, Länge 1750mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrungen: 2x M6</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoff: S 235 JR, Werkstoffnummer 1.0038, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Zeichnung 5_09_D02_Einhausung Sperrmüllplatz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und auf vorhandene Pfosten montieren mit 2 Stk M6 V2A.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Querträger T60</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122787" RNoPart="5">
                    <Qty>11.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten Wandfüllung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten aus punktgeschweißtem Stahldraht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">tauchbad-feuerverzinkt DIN ISO 1461 und pulverbeschichtet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">senkrechte Drähte: Ø = 6 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">waagerechter Doppelstab: Ø = 8 mm, parallel gegenüber,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maschenweite: 50 x 200 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage der Spitzen nach unten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung und Einzellängen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gem. Zeichnung 5_09_D02_Einhausung Sperrmüllplatz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und auf vorhandene Pfosten montieren, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmaterial V2A, Ausführung nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten Wandfüllung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122788" RNoPart="6">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten Dachfüllung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten aus punktgeschweißtem Stahldraht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">tauchbad-feuerverzinkt DIN ISO 1461 und pulverbeschichtet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">senkrechte Drähte: Ø = 6 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">waagerechter Doppelstab: Ø = 8 mm, parallel gegenüber,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maschenweite: 50 x 200 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feldlänge 900mm (waagerechte Stäbe), Feldhöhe 1750mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Zeichnung 5_09_D02_Einhausung Sperrmüllplatz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und zwischen vorh. T-Träger montieren, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmaterial V2A, Ausführung nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten Dachfüllung 900x1750</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122789">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Einfriedung Müllplatz ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122790" RNoPart="7">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geschweißter Rechteckpfosten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitt: 	60x40 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialstärke: 	</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2,0 mm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> (verstärkte Pfosten)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge: 	2.200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe: 	aus Hartplastik in Pfostenfarbe</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit 5 Stk. Auflageblöcke zur Aufnahme der Doppelstabmatten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Abdeckleiste aus Metall, in Pfostenfarbe. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Matten an Auflageblöcken mittels Abdeckleiste verschraubt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschraubung mit Innen-Sechskantschraube aus Edelstahl M8x40.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfosten und Abdeckleiste aus Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">tauchbad-feuerverzinkt DIN ISO 1461 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Montage in separater Position. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Pfosten verstärkt 40/60 cm zum Einbetonieren für </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mattenhöhe 1.630 mm liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122791" RNoPart="8">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eckpfosten, geschweißter Rechteckpfosten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitt: 	60x60 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialstärke:	</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2,0 mm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> (verstärkte Pfosten)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge: 	2.200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe: 	aus Hartplastik in Pfostenfarbe</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit 5 Stk. Auflageblöcke zur Aufnahme der Doppelstabmatten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Abdeckleiste aus Metall, in Pfostenfarbe. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Matten an Auflageblöcken mittels Abdeckleiste verschraubt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschraubung mit Innen-Sechskantschraube aus Edelstahl M8x40.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfosten und Abdeckleiste aus Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auchbad-feuerverzinkt DIN ISO 1461 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Montage in separater Position. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: Pfosten 60x60 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122792" RNoPart="9">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten aus punktgeschweißtem Stahldraht</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen: 	2.510 x 1.630 mm (LxH)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maschenweite: 	50 x 200 mm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">senkrechte Drähte: 		Ø = 6 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">waagerechter Doppelstab: 	Ø = 8 mm, parallel gegenüber</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Keine nach oben überstehenden Drahtspitzen!</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Matten aus Stahl, tauchbad-feuerverzinkt DIN ISO 1461 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Einbau wird gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten 1.630 liefern </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122793" RNoPart="10">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stabmatten auf Länge trennen, Schnittkanten entgraten und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor Ort mit Premium Zinkspray im Farbton hell fachgerecht </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und dauerhaft versiegeln. Schnittflächen lackieren in RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage: Doppelstabmatte auf Länge trennen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122794" RNoPart="11">
                    <Qty>26.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aus Zaunmaterial der Vorpositionen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau Pfosten flucht- und höhengerecht gemäß Herstellervorgaben </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Beton-Punktfundamente C20/25</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen Fundament: Ø= 300, H = 500 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich erforderlicher Erdarbeiten zur Herstellung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fundamentlöcher. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Den erforderlichen Bodenaushub entlang der Zaunflucht verteilen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Überschuss der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung der Doppelstabmatten klapperfrei mittels Klammern </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an den Pfosten. Verschraubung am Pfosten mit Innensechskant-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schrauben aus Edelstahl.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich aller erforderlichen Montageteile und sonstigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Montage erforderlichen Kleinteile. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstand der Matten zum Untergrund: ca. 50 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spitze Ende nach unten!</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Doppelstabmattenzaun herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122795" RNoPart="12">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zauntor, einflügelig, liefern und montieren. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tor passend zu Doppelstabmattenzaun mit Höhe 1.630 mm. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">1 Stück Pfosten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Quadratprofil 120/120/6 mm, Länge: 2.200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Zaunanschlussleiste zur Aufnahme Doppelstabmattenzaun.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Toranschlag, Montage erfolgt am Eckpfosten vom Sperrmüllplatz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Tor-Rahmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">umlaufender Rohrrahmen, Rechteckprofil 60/40 mm (HxB),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu Rechteckrahmen verschweißt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen Rahmen (Flügel): ca. 1.800 x 1.630 mm (HxB)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Torfüllung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">analog Doppelstabmatten der Vorposition, mittig in Rahmen verschweißt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Drückergarnitur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Garnitur sowie Rosetten aus Leichtmetall, mit Einsteckschloss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Doppelschließsystem - Schließsystem / Zylinder nach Vorgaben AG. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drücker mit abgerundeten Griff ohne Ärmelfalle.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellbarer Schlossriegel aus Edelstahl. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Bodenriegel, Torfeststeller, verstellbare Bänder, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einsteckschloss u. sonstiges Montagematerial und Kleinteile. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht gemäß Herstellervorgaben </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Beton-Punktfundamente C20/25 auf 20 cm Sauberkeitsschicht </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffgemisch 0/32 einbauen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen Fundament: ca. 0,50 x 0,50 x 0,60 m (LxBxH)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tor einflügelig, LW: ca. 2,00 m, liefern und montieren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122796">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Fahrradabstellplatz ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122797" RNoPart="13">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geschweißter Rechteckpfosten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitt: 	60x40 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialstärke: 	</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2,0 mm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> (verstärkte Pfosten)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge: 	2.200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe: 	aus Hartplastik in Pfostenfarbe</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit 5 Stk. Auflageblöcke zur Aufnahme der Doppelstabmatten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Abdeckleiste aus Metall, in Pfostenfarbe. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Matten an Auflageblöcken mittels Abdeckleiste verschraubt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschraubung mit Innen-Sechskantschraube aus Edelstahl M8x40.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfosten und Abdeckleiste aus Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">tauchbad-feuerverzinkt DIN ISO 1461 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Montage in separater Position. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Pfosten verstärkt 40/60 cm zum Einbetonieren für </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mattenhöhe 1.630 mm liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122798" RNoPart="14">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eckpfosten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geschweißter Rechteckpfosten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitt: 	60x60 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialstärke: 	</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2,0 mm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> (verstärkte Pfosten)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge: 	2.200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe: 	aus Hartplastik in Pfostenfarbe</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit 5 Stk. Auflageblöcke zur Aufnahme der Doppelstabmatten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Abdeckleiste aus Metall, in Pfostenfarbe. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Matten an Auflageblöcken mittels Abdeckleiste verschraubt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschraubung mit Innen-Sechskantschraube aus Edelstahl M8x40.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfosten und Abdeckleiste aus Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">tauchbad-feuerverzinkt DIN ISO 1461 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Montage in separater Position. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch: Pfosten 60x60 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122799" RNoPart="15">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten aus punktgeschweißtem Stahldraht</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen: 	2.510 x 1.630 mm (LxH)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maschenweite: 	50 x 200 mm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">senkrechte Drähte: 	Ø = 6 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">waagerechter Doppelstab: 	Ø = 8 mm, parallel gegenüber</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Keine nach oben überstehenden Drahtspitzen!</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Matten aus Stahl, tauchbad-feuerverzinkt DIN ISO 1461 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hier nur Lieferleistung. Einbau wird gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Doppelstabmatten 1.630 liefern </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122800" RNoPart="16">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stabmatten auf Länge trennen, Schnittkanten entgraten und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor Ort mit Premium Zinkspray im Farbton hell fachgerecht </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und dauerhaft versiegeln. Schnittflächen lackieren in RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage: Doppelstabmatte auf Länge trennen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122801" RNoPart="17">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aus Zaunmaterial der Vorpositionen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau Pfosten flucht- und höhengerecht gemäß Herstellervorgaben </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Beton-Punktfundamente C20/25</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen Fundament: Ø= 300, H = 500 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich erforderlicher Erdarbeiten zur Herstellung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fundamentlöcher. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Den erforderlichen Bodenaushub entlang der Zaunflucht verteilen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Überschuss der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung der Doppelstabmatten klapperfrei mittels Klammern </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an den Pfosten. Verschraubung am Pfosten mit Innensechskant-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schrauben aus Edelstahl.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich aller erforderlichen Montageteile und sonstigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Montage erforderlichen Kleinteile. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstand der Matten zum Untergrund: ca. 50 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spitze Ende nach unten!</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Doppelstabmattenzaun herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122802" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">545 - Überdachungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122803" RNoPart="1">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sauberkeitsschicht, Untergrund Rohplanum</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">obere Betonfläche rauh, aus Magerbeton C12/15,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dicke 5 cm, liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sauberkeitsschicht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122804" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schalung der Fundamente herstellen, vorhalten und zurückbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Grundriss als Seitenschalung unsichtbar bleibend, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schalungsart nach Wahl des AN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteilhöhe bis 0,8 m.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung in 5 Einzelfundamenten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schalung der Fundamente</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122805" RNoPart="3">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonstahl liefern und einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonstahl B 500 A, als Bewehrungsstahl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 6 bis 10 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, schneiden, biegen und verlegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend Herstellerangaben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betonstahl liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122806" RNoPart="4">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ortbeton für Fundamente einbauen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">obere Betonfläche rauh, als Normalbeton DIN 1045</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beton C 25/30, Expositionsklasse XC 2, XF 1,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite: 	bis 1 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe: 	bis 0,8 m.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und höhen- und fluchtgerecht einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. der erf. Nachbehandlung nach DIN 1045-2.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung in 5 Einzelfundamenten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ortbeton für Fundamente Stahlbeton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122807" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Konstruktion:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlkonstruktion aus Hauptstützen, Kragarmen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unterzügen aus Rechteckrohren, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">freitragendes Dach ohne vordere Stützen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nutzung einseitig </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dachbreite 	6300 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dachtiefe 	2300 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamthöhe 	2663 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Höhe 	2300 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stützenraster 	3000 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in nach Wahl </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des AG aus RAL- und DB-Standardfarben</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dach:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">standardmäßig Klarglas.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schneelast auf dem Boden (sk): 1,80 kN/m² </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Windlast: Windzone 3 (DIN EN 1991-1-4/NA:2024-08)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Über den im Dach integrierten Wasserkasten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rückwand:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 2 zusätzlichen Stützen aus Quadratrohr,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 4 Stk Wandelementen aus Doppelstabgittermatten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(H x B 2030 x 1420 mm),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drahtstärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung mit seitlichen Klemmen an Stützen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und monieren auf vorh. Fundament,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Überdachung liefern und montieren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6122808" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">550 - Technische Anlagen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_6122809" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">551 - Abwasseranlagen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_6122810">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Rinnen / Abläufe ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122811" RNoPart="1">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Aufsatz 30x50cm liefern und entsprechend </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellerangaben einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dicht füllen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Füllung glattstreichen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenform 1 a mit Abfluss und Steckmuffe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Zwischenteil, Form 6 b, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Schaftkonus, Form 11, Klasse D 400, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Auflagering, Form 10 b, für nachfolgend genannten Aufsatz </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und mit Auflager aus Beton C 12/15, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 cm dick auf 10 cm Kies herstellen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufsatz, Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124/E DIN 1229, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rinnenform, Einlaufquerschnitt ca. 570 cm², </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rost und Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verzinkter Eimer nach DIN 4052,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und Aufsatz auf planmäßige Höhe einbauen und anschließen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Straßenablauf mit Aufsatz, 30x50cm, Rinnenform</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122812">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Schächte ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122813" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht, LW 1000mm, LH 1,5m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht rund, aus Betonfertigteilen, gemäß DIN EN 1917 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht bestehend aus Schachtunterteil, Schachtringen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachthals und Auflagerring.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steigeinrichtung: keine</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtunterteil: mit Steinzeughalbschale als Gerinne, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Betonberme, Schachthals: Innendurchmesser oben 625mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauen auf 10cm Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Erdarbeiten, nicht benötigten Boden auf der Baustelle lagern.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtdaten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: 1000m, Lichte Höhe: 1,5m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ablauf DN: 200mm, Gefälle: 1%, PVC-Rohr</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulauf 1: 	PVC-Rohr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN: 	160mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winkel: 	90°,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gefälle: 	1%.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulauf 2: 	PVC-Rohr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN: 	160mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winkel: 	270°,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gefälle: 	1%.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schacht, LW 1000mm, LH 1,5m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122814" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht, LW 1000mm, LH 1,0m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pos. wie vorher beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Höhe:	1,0m,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ablauf DN: 	160mm, Gefälle: 1%, PVC-Rohr</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulauf 1: 	PVC-Rohr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN: 	160mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winkel: 	90°, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gefälle: 	1%.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schacht, LW 1000mm, LH 1,0m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122815" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht, LW 1000mm, LH 1,0m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pos. wie vorher beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Höhe: 	1,0m,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ablauf DN: 	160mm, Gefälle: 1%, PVC-Rohr</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulauf 1: 	PVC-Rohr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN: 	160mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winkel: 	270°, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gefälle: 	1%.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schacht, LW 1000mm, LH 1,0m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122816" RNoPart="5">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckung Klasse D 400, rund, mit Lüftungsöffnungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN EN 124,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Weite Ø 600 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deckel aus Gusseisen, Rahmen aus Beton-Guss, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit feuerverzinkten Schmutzfänger zum Einhängen.</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und höhen- und gefällegerecht einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. sämtlicher erf. Nebenarbeiten und evtl. erf. Ausgleichsringe.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schachtabdeckung Klasse D 400 mit Ventilation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122817">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Leitungen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122818" RNoPart="6">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abwasserrohr DN/OD 200,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollwandabwasserrohre gemäß EN 1401-1 mit angeformter Muffe </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und eingelegtem Lippendichtring.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennringsteifigkeit mindestens SN 8, gemäß DIN EN ISO 9969.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser außen: 	200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: 	5,9 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: 		PVC</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und fachgerecht verlegen unter Beachtung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in vorhandenem Graben. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Herstellung des Rohrauflagers </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Material wird über Pos. Füllmaterial vergütet).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Rohrverbindung und Schnitte.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abwasserrohr DN/OD 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122819" RNoPart="7">
                    <Qty>81.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abwasserrohr DN/OD 160, Position wie vorher beschrieben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser außen: 	160 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: 	4,7 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abwasserrohr DN/OD 160</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122820" RNoPart="8">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss an Bestandsleitung herstellen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abzweiger aus KG PVC DN 200 in vorh. Bestandsleitung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Steinzeug DN 200 einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Schnitte und erf. Übergänge von Steinzeug auf PVC,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Leitungsanschluss und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschluss an Bestandsleitung herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122821" RNoPart="9">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formteile KG PVC DN/OD 200, Bögen, verschiedene Winkel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser außen: 	200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: 	5,9 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bögen liefern und fachgerecht einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Formteile KG PVC DN/OD 200, Bögen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122822" RNoPart="10">
                    <Qty>56.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formteile KG PVC DN/OD 160, Bögen, verschiedene Winkel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser außen: 	160 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: 	4,7 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bögen liefern und fachgerecht einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Formteile KG PVC DN/OD 160, Bögen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122823" RNoPart="11">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formteile KG PVC DN/OD 160, Abzweiger 45°,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser außen:	160 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: 	4,7 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abzweiger liefern und fachgerecht einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Formteile KG PVC DN/OD 160, Abzweiger</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122824">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Prüfungen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122825" RNoPart="12">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kamerabefahrung des Abwasserkanals,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdimension DN 150 bis 200,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">haltungsweise inkl. Gefällemessung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen der Dokumentationsunterlagen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Videoauswertung, Protokolle, etc.)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kamerabefahrung Kanal</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122826" RNoPart="13">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsprüfung der Hauptleitungen gem. DIN EN 1610 durchführen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Muffeneinzelprüfung od.glw. möglich.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungen DN 150 bis DN 200 einschl. Abdichtung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abzweigstutzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mehrmaliges An- und Abrücken aufgrund des Bauablaufes </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ist einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach Gesamtlänge, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auch bei Prüfung in Teilabschnitten. Bei festgestellten Mängeln </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sind alle zusätzlichen Dichtheitsprüfungen nach Beseitigung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mängel durch den AN zu leisten und einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Dichtheitsprüfung wird generell nur einmal vergütet. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfung ist durch eine zertifizierte Fachfirma vorzunehmen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dichtigkeitsprüfung, RW-Kanal, DN 150 bis DN 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122827" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">556 - Elektrische Anlagen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_6122828">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Steuerung ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122829" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsbeschreibung - Elektroplanung Parkplatz &amp; Fahrradgaragen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Allgemeine Projektbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planung und Abstimmung mit dem Auftraggeber für die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektrische Infrastruktur eines Parkplatzes mit Ladeeinrichtungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder mit zentraler </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strommengenerfassung, einschließlich Beleuchtung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Leistungsumfang</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.1 Ladeinfrastruktur PKW</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geplant wurden 36 Ladeeinheiten für Elektrofahrzeuge, je 6 kW </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladeleistung, an 18 Ladesäulen, Typ wie nachfolgend beschrieben. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Achtung: Es werden jedoch zunächst nur 6 Ladesäulen mit je 2 Lade-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einheiten errichtet, für die restlichen 12 Ladesäulen soll jedoch alles </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">soweit (sämtliche Zuleitungen) vorgerüstet werden, dass diese je nach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden können.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entfernung der Ladesäulen zur Unterverteilung: bis 45 m.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrokabel: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuleitung je Ladesäule: NYY-J 5×6 mm² (oder nach Berechnung).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung im Erdreich gemäß VDE 0100.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LAN-Kabel:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Datenanbindung jeder Ladeeinheit für Lastmanagement (Cat7).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sternförmige Struktur zu zentralem Schaltschrank.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lastmanagement:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dynamische Leistungsregelung für max. 150 kW Gesamtanschluss.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steuerung über OCPP, inkl. Controller, Netzwerkswitch, Messgeräte.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltschränke im Außenbereich:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wetterfest (IP65), mit Platz für Steuerung, Sicherungen, FI Typ A/B, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungsschutz.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fundamentmontage, Erdung, Potentialausgleich.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.2 Ladeinfrastruktur Fahrräder</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 Ladeeinheiten für Elektrofahrräder, je max. 16A.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Installation in separaten Fahrradgaragen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuleitungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzelne Stromleitungen bis 30 m je Ladepunkt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zentrale Strommengenerfassung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltschrank mit 10 Unterzählern (MID-konform), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1Zähler je Fahrradgarage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verdrahtung und Absicherung gemäß VDE.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.3 Beleuchtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leuchten für Parkplatzbeleuchtung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 St, Typ wie nachfolgend beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steuerung über Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelverlegung und Anschluss an Unterverteilung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3. Planung und Abstimmung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung von:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabeltrassenplan.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Netzwerktopologieplan.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltpläne für Unterverteilungen und Schaltschrank.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit Auftraggeber:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Positionierung der Ladepunkte und Leuchten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Integration in bestehende Infrastruktur.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Berücksichtigung aller relevanten Normen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">VDE 0100, DIN EN 61439, Ladesäulenverordnung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4. Dokumentation</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungspläne.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfprotokolle.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergabe der vollständigen Unterlagen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Werkplanung für Elektrische Anlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122830" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zählersäule für 10 Unterzähler und Sicherungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Allgemeine Anforderungen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer wetterfesten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zählersäule für den Außenbereich.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: mindestens IP65, UV-beständig, korrosionsgeschützt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Stahlblech pulverbeschichtet, Edelstahl oder GfK.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fundamentmontage inkl. Erdung und Potentialausgleich.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Technische Ausstattung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">a) Zählersäule</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Tür, Schloss, Dichtung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Innenausbau:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hutschienen für Zähler und Sicherungen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelkanäle und Klemmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung aller Anschlüsse.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">b) Unterzähler</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 Stück MID-konforme Energiezähler, je für eine Elektroleitung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektronische Zähler mit Anzeige kWh, optional S0- oder Modbus-Schnittstelle.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">c) Sicherungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für jede Leitung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsschutzschalter 3-polig, 20 A.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">FI-Schutzschalter Typ A (30 mA).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verdrahtung gemäß VDE 0100.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">d) Anschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 Elektroleitungen mit Querschnitt 3×4 mm², je max. 16 A,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuleitung vom Hausanschluss, ca. 5m.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3. Normen und Vorschriften</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">VDE 0100, DIN EN 61439.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">MID-konforme Messgeräte.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse II oder I mit Erdung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4. Dokumentation</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltplan der Zählersäule.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfprotokoll.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergabe der Bedienungsanleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Fundament-, Erd- und Anschlussarbeiten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfallenden Erdstoff auf der Baustelle lagern.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zählersäule für 10 Unterzähler</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122831" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Montage eines wetterfesten Schaltschranks </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Außenbereich, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart IP65, aus pulverbeschichtetem Stahlblech, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl oder , inkl. Fundamentmontage, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdung und Potentialausgleich.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hutschienen, Kabelkanäle, Klemmen, Tür mit Schloss, Dichtung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungselement, Platz für Steuerung, Messgeräte, Netzwerkswitch,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Normen: 		DIN EN 61439, VDE 0100,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besonderheiten: 	UV-beständig, IK10, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturbereich 	-20 °C bis +40 °C</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Fundament-, Erd- und Anschlussarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfallenden Erdstoff auf der Baustelle lagern.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schaltschrank für Lastmanagement</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122832" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Installation eines Controllers zur dynamischen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsregelung für 36 Ladepunkte, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. 150 kW Gesamtleistung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionen: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">OCPP 1.6/2.0 Kommunikation,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Priorisierung und Lastverteilung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Webinterface für Monitoring,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schnittstellen: LAN, Modbus/TCP</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lastmanagement-Controller</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122833" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:4pt;margin-bottom:9pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">EEM-MA370, Messgerät</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Multifunktionales Energiemessgerät mit integrierter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauform: Tragschienengerät mit Display</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikationsprotokoll: Modbus/TCP</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikationsprotokoll: REST</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangsspannungsbereich: 35 V AC - 690 V AC, (Phase/Phase)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangssignal Strom: 	1 A (sekundär)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangssignal Strom: 	5 A (sekundär)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangssignal Strom: 	1 A - 20000 A (primär)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strommessung: 	über externe Wandler</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spannungsmessung: 	direkt / über externe Wandler</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsspannungsbereich:  100 V AC - 230 V AC, (±20 %)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsspannungsbereich:  150 V DC - 250 V DC, (±20 %)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Genauigkeitsklasse: 	Klasse 0,5 S</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussart: 	Schraubanschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Umgebungstemperatur (Betrieb):  -25 °C - 70 °C</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, installieren und konfigurieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Multifunktionales Energiemessgerät</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122834" RNoPart="6">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Industrieller Ethernet-Switch, mind. 8 Ports, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN-Schienenmontage, 230 V Versorgung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und installieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Netzwerkswitch</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122835" RNoPart="7">
                    <Qty>36.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">FI-Schutzschalter Typ A/B, Leitungsschutzschalter für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steuerstromkreise, Überspannungsschutz für Strom- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Datenleitungen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für je eine Ladesäule mit LAN-Kabel.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und installieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutz- und Sicherungseinrichtungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122836" RNoPart="8">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Digitale Astro-Zeitschaltuhr, 2 Kanäle, 7 Tage, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">App-Programmierung, 2 Teilungseinheiten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Digitale Astro-Zeitschaltuhr mit werkseitig eingestellter Uhrzeit; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sonnenuntergang; Datenbank mit Städtenamen; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">App-Programmierung möglich; Sichere Übertragung per </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3; Maximale </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Manipulationssicherheit; Zeitschaltprogramme können nur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">optionale Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt; 100 % </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">kompatibel zu top2; 600 Watt LED-Leistung; 800 Ampere/200 µs </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschaltstrom; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Display; Schnittstelle für Speicherkarte; Breite 35 mm; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Federsteckklemmen; 10 Jahre Gangreserve und programmierte </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sommer-/Winterzeitumstellung; Tages- und Wochenprogramm; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">kürzeste Schaltzeit 1 Min.; Dauerschaltung EIN / AUS / AUTO; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltungsvorwahl; 56 Speicherpl.; PIN-Codierung; 2 Kanäle; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Wechsler 16A/250 V AC</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Digitale Astro-Zeitschaltuhr, 2 Kanäle, 7 Tage,</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122837" RNoPart="9">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Netzteil 24 V DC, Patchpanel für LAN, liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung aller Komponenten, Verdrahtung und Anschlussarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Netzteil, Zubehör und Installation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122838" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsprüfung, Parametrierung des Lastmanagements, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergabe von Schaltplan, Netzwerktopologie, Prüfprotokoll </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Wartungsanleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme und Dokumentation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122839">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Ladeeinrichtungen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122840" RNoPart="11">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladestation Base Line FG: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladestation bestehend aus einem Einspeisekasten für den </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektrischen Anschluss, welcher mit einem FI/LS bestückt ist </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie zwei Schukoladesteckdose als Aufputzvariante. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Komponenten sind auf einem verzinkten und gepulverten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblech montiert </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladestation ist mit einer rutschfesten Ablagemöglichkeit für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">eine Ladegerät ausgeführt. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2x Schukoladesteckdosen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 	230V AC, 1P+N+PE, max. 16 A </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart 	IP44/54 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse I  </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Über die Einspeisekasten direkt auf den FI/LS bzw. N-und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PE-Klemme </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einphasig; max. 25mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an vorhandene Zuleitung NYY-J 3x2,5 mm² (1x je Fahrradgarage) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anschließen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage + Erstinstallation:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">seitlich rechts und links im vorderen Bereich der Fahrradgarage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an einem Seitenteil montiert. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabeleinlass an der FG am hinteren Ende des Seitenteils zur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rückwand. Kabelweg innerhalb der FG </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an der Rückwand entlang. Zur Ladestation innerhalb der FG </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entlang der Biegung des Seitenteils nach vorne zur Ladestation, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ggf. mit einem Kabelkanal </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aussparung am Seitenteil zum Durchführen der Kabel innerhalb </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des FG-Verbunds </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und nach Herstellerangaben in vorh. Fahrradgaragen montieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ladestation in Fahrradgarage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122841" RNoPart="12">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Installation einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß IEC 61851-1, Mode 3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für den öffentlichen Bereich. Die Ladesäule muss folgende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen erfüllen:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl der Ladepunkte je Säule: 	2 Stück</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladeleistung pro Ladepunkt: 	6 kW</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladesteckdosen: 		Typ 2 gemäß IEC 62196, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Klappdeckel und Steckerverriegelung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss Anlagenseite: 		3-phasig</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschließbarer Leiterquerschnitt: 	10 mm²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingangsspannung: 		230 V, 400 V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennfrequenzen: 		50 Hz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: 		mindestens IP54, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlagfestigkeit 	IK08</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse: 	I</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturbereich: 	-20 °C bis +50 °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Konformitätszeichen: CE</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheitsausstattung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">FI-Schutzschalter Typ A, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DC-Fehlerstromerkennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsschutzschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blitz- und Überspannungsschutz,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lastschutz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lastmanagement:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Statisches Lastmanagement integriert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für dynamisches Lastmanagement</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eichrechtskonformität: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">MID- und eichrechtskonformer Energiezähler</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikation:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladecontroller mit LAN-Anschluss, vernetzbar als Extender,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Export der Ladehistorie, OCPP-Schnittstelle für Backend-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anbindung und Abrechnungssysteme,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bedienung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">RFID-Kartenleser für Authentifizierung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsstatusanzeige</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">konische Bauform, bis zu einer Höhe von max. 1.500 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material / Montage:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Standpoller für Außenbereich, korrosionsbeständig, witterungsfest,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Anfahrschutz gemäß DIN IEC/TS 61439-7</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe RAL- oder DB-Standard nach Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Normen und Konformität:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">CE-Kennzeichnung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Installation gemäß VDE 0100 und relevanten DIN-Normen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und nach Herstellerangabe montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Fundament / Erdstück und Erdarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Anschluss der vorliegenden Daten- und Elektrokabel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einschließlich vorheriger Bemusterung mit dem AG!</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ladesäule für Elektrofahrzeuge</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122842" RNoPart="13">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung und Inbetriebnahme der Ladepunkte nach IEC 60364-6, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie den gültigen nationalen Vorschriften (z.B. DIN VDE 0100-600 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inklusive Konfiguration der Ladesäulen, u.a.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Zugriff auf den Ladecontroller zur Begrenzung des Ladestroms</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Erstellung von Ladeparks</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3. Vorbereitung für den Aufbau einer Internetverbindung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4. Integration von SIM-Karten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">5. Vorbereitung des integrierten Lastmanagements.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">6. Vorbereitung der Ladesäule für die Integration eines</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    zertifizierten Backend-Systems.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Prüfung und Inbetriebnahme</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122843">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Leuchten ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122844" RNoPart="14">
                    <Qty>11.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mast aus Stahlrohr, konisch rund, nahtlos gezogen, feuerverzinkt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Chromfrei passiviert und pulverbeschichtet, mit durchgehendem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdstück und Kabeleinführungsöffnung, mit Korrosionsschutz-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">manschette H45cm, PE, schwarz,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tür mit nicht rostender Verschlussschraube (dreikant) und Steg </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Einbau eines Kabelanschlusskastens.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe über Gelände 	5 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe Erdstück 	0,8 m.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser oben 	76 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser unten 	114 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton RAL7016 Anthrazitgrau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und nach Herstellerangaben montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Fundament und Erdarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Einzug der vorliegenden Elektrokabel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mast</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122845" RNoPart="15">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dekorative Mastaufsatzleuchte. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufsatzleuchte für Mastzopf  Ø 76 mm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zylindrisches Gehäuse Ø 250 x 708(448) mm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Windangriffsfläche: 0.177 m². </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart IP66. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pulverbeschichtet mit 5CE Korrosionsschutz, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton RAL7016 Anthrazitgrau,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PCS beschichtete Edelstahlschrauben. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckung aus PMMA. Schlagfestigkeit IK08. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Komprimierte, geklebte Silikondichtung mit integriertem Luftkanal. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">SKI. Überspannungsschutz: 6/6 kV (optional SP10 10 kV). </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nicht geöffnet werden. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die austauschbaren Linsen sind direkt auf den LED-Platinen befestigt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingebaute LED Platinen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">technische Daten:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht 7,90 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichtverteilung symmetrisch, entblendet [C50],</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichtquelle LED­FT­37W / 700 mA - 2700 K,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">CRI: 	80,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Netz: 	EVG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LEDs: 	1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsleistung: 42 W</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungslichtstrom:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LED: 	4871,6 lm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Total: 	4871,6 lm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nominal Lichtstrom:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LED: 	6145 lm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Total: 	6145 lm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">WE-EF LEUCHTEN GmbH</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brockmannsheide 7, 29646 Bispingen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tel: 01749948400</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkt:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">115-1596 ZFT470 LED-FT</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="11" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'....................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das angegebene Produkt muss die Beleuchtungswerte der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beigefügten Lichttechnischen Berechnung erreichen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren, inkl. der elektrischen Anschlüsse.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mastaufsatzleuchte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122846" RNoPart="16">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">eDekorative Mastaufsatzleuchte. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufsatzleuchte für Mastzopf  Ø 76 mm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zylindrisches Gehäuse Ø 250 x 708(448) mm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Windangriffsfläche: 0.177 m². </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart IP66. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pulverbeschichtet mit 5CE Korrosionsschutz, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton RAL7016 Anthrazitgrau,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PCS beschichtete Edelstahlschrauben. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckung aus PMMA. Schlagfestigkeit IK08. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Komprimierte, geklebte Silikondichtung mit integriertem Luftkanal. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">SKI. Überspannungsschutz: 6/6 kV (optional SP10 10 kV). </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Installation nicht geöffnet werden. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die austauschbaren Linsen sind direkt auf den LED-Platinen befestigt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingebaute LED Platinen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">technische Daten:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht 7,90 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichtverteilung rechteckig [R50],</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichtquelle LED­FT­37W / 700 mA - 2700 K,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">CRI: 	80,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Netz: 	EVG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LEDs: 	1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsleistung: 42 W</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungslichtstrom:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LED: 	4874,6 lm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Total: 	4874,6 lm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nominal Lichtstrom:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LED: 	6145 lm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Total: 	6145 lm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">WE-EF LEUCHTEN GmbH</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brockmannsheide 7, 29646 Bispingen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tel: 01749948400</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkt:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">115-1878 ZFT470 LED-FT</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="11" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'....................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das angegebene Produkt muss die Beleuchtungswerte der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beigefügten Lichttechnischen Berechnung erreichen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren, inkl. der elektrischen Anschlüsse.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mastaufsatzleuchte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122847" RNoPart="17">
                    <Qty>11.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse Kunststoff. Berührungsschutz gemäß VBG 4. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingang für 3 Kabel 5 x 16 mm2. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwei Sicherungseinsätze 01/E14. 2 Leuchtenabgänge. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Innenvorverdrahtung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignet für die Montage in vorher beschriebenen Mast.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und nach Herstellerangabe montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Anschluss der ankommenden und abgehenden Elektrokabel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz. Gehäuse</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122848">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Leitungen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122849" RNoPart="18">
                    <Qty>265.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel/Leitung, Typ NYY-J 5 x 1,5 mm², für Beleuchtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und auf vorh. Bettungsschicht verlegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Sand 0/2mm abdecken und verdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke über 10 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Erdkabel 5x1,5mm², Beleuchtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122850" RNoPart="19">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Y-Verteiler, Steckverbinder, Doppelanschluss Buchse, 5-polig. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zum Durchschleifen der Lichtaufsätze. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsdurchmesser 6-10 mm. Anschlussquerschnitt 0,75 - 4 mm².</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: 	schwarz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge: 	96 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite: 	59 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: 	38 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht: 	60 g</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Serie: Y-Verteiler</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rheinstr. 16, 96052 Bamberg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tel. 0951 7909 0</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Anschluss der vorliegenden Elektrokabel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Y-Verteiler, Steckverbinder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122851" RNoPart="20">
                    <Qty>290.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel/Leitung, Typ NYY-J 3 x 4 mm², für Fahrradgaragen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und auf vorh. Bettungsschicht verlegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Sand 0/2mm abdecken und verdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke über 10 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Erdkabel 3x4mm², Fahrradgaragen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122852" RNoPart="21">
                    <Qty>550.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel/Leitung, Typ NYY-J 5 x 6 mm², für Ladesäulen Pkw,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und auf vorh. Bettungsschicht verlegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Sand 0/2mm abdecken und verdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke über 10 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Erdkabel 5x6mm², Ladesäulen Pkw</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122853" RNoPart="22">
                    <Qty>550.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Netzwerkkabel Cat.7 Verlegekabel für den Außenbereich </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Cat.7 Netzwerkkabel 1000 MHz S/FTP PE-Mantel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegekabel, Datenkabel für die direkte Erdverlegung geeignet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">doppelte Schirmung: Adernpaare mit Folie + Gesamtschirm aus Geflecht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kategorie: Cat.7 mit 1.000 MHz und S/FTP (PIMF) Abschirmung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leiteraufbau: Twisted Pair 4 Adernpaare AWG23/1 (Ø 0,57 mm) Kupfer,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Innenleiter: 4x2xAWG23/1 Kupferdraht, starr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Innenleitermaterial: Kupfer, starr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für 10 GBit (10.000 Mbit) Ethernet geeignet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außenmantel schwarz aus halogenfreiem Polyethylen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Meterskalierung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UV-beständig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Halogenfrei,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außendurchmesser: 8,3 mm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und auf vorh. Bettungsschicht verlegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Sand 0/2mm abdecken und verdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke über 10 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Netzwerkkabel Cat.7, Erdverlegung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122854" RNoPart="23">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Biegsames Kabelschutzrohr aus PE-HD, halogenfrei, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Verbundbauweise, außen gewellt mit Innenhaut, schwarz, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hohe Druck- und Schlagfestigkeit, mit einseitig aufgesteckter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Doppelsteckmuffe (sanddicht) und Einzugsschnur, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Schutz- oder Leerrohr im Erdreich, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für große Druckbeanspruchung, wie z.B. unter Straßen oder Plätzen.  </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="width:204;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Material:  PE-HD, halogenfrei </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:98;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
                                  <p />
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestdruckfestigkeit: &gt;450N,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außendurchmesser 50mm, Innendurchmesser 40mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und auf Planum verlegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kabelschutzrohr Kabuflex R 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122855" RNoPart="24">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endkappe für Kabelschutzrohr, DN 50mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und einbauen zum sanddichten Verschluss.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Endkappe für Kabelschutzrohr</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122856" RNoPart="25">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Spezialpolyethylenfolie (PE), Stärke: ca. 0,15 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alterungs- und Kältebeständig, farbecht, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PVC- und schwermetallfrei, dauerhaft lesbar durch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">transparente Folienbeschichtung über dem Druck,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bandfarbe: gelb, Aufdruckfarbe: schwarz, Breite: mind. 40 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Zuge der Grabenverfüllung über der Leitung verlegen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Trassenwarnband "Achtung Kabel" liefern und verlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122857">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Sonstiges ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122858" RNoPart="26">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchführung der Isolationswertmessung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Messung des Schleifenwiderstandes, Widerstandsunterschied,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schleifenwiderstand und Anfertigung des Messprotokolls.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elektrische Messungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122859" RNoPart="27">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einmessung und Anfertigung der Revisionsunterlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bezüglich unterirdischer Bauteile (Lage Leitungen / Muffen) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und oberirdischer Bauteile (Mastleuchten, Datenblätter).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Herstellerbescheinigung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einmessen der unter- und oberirdischen Bauelemente.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergabe der Unterlagen 1fach in Papierform 1:500</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie digital im PDF- und DXF/DWG-Format an die Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Revisionsunterlagen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6122860" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">560 - Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_6122861" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">561 - Allgemeine Einbauten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122862" RNoPart="1">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Seitenteile und Verschraubungen aus Edelstahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche glasperlengestrahlt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Belattung aus Robinie, feingeschliffen und geölt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollholz ohne Keilverzinkung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">A-Qualität, Ast- und Rissfrei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge: 	2,10 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite: 	0,50 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamthöhe mit Seitenteilen:  0,58 m</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und nach Herstellerangaben montieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Fundamente und Erdbau,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfallenden Erdstoff auf der Baustelle lagern.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hockerbank</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122863" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einteilige, sehr vandalismussichere Spielplatte, 10 cm dick, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Betonwerkstein mit grünem Edelsplitt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Platte fein geschliffen und wetterfest versiegelt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">umlaufend weiße Spielfeldmarkierung und Spielfeldeinteilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlnetz 6mm dick, feuerverzinkt, mit der Spielplatte vergossen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergestell aus glattem, stahlarmierten Sichtbeton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:   	2,74 x 1,52 x 0,76 m (LxBxH)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">diebstahlsicheres Gesamtgewicht: 1,25 t</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett vormontiert</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestraum: 	8,0 x 6,50 m (LxB)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">keine Fundamente erforderlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und aufstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tischtennisplatte liefern und aufstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122864" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallbehälter aus verzinktem Stahlblech mit 48 L Fassungsvermögen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">davon 5 L Ascheraufsatz mit Edelstahl-Abdeckung auf dem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ascher als Regenschutz und zum Ausdrücken von Zigaretten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie zur Vermeidung von Windeingriff und direktem Blick </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf die Kippen. Korpus mit Griffloch sowie Griffmulde im Boden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zwecks leichter Entnahme und schneller Leerung. Säule rückwärtig, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">formschlüssig im Korpus integriert. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Schnappschloss (8 mm Dreikant) für Korpus und Ascher </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in einem Schließvorgang bei möglicher separater Entleerung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Rechteckrohr 70/40 mm zur Fundamentierung in einem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Punkt L30/B30/T50 cm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht 16 kg.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoff:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahl gem. DIN EN 10025.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahl feuerverzinkt gem. DIN EN 1461.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montagehinweis:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlieferung 1-teilig (inkl. Dreikantschlüssel). </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Säule zu fundamentieren in einem Punkt L 30/ B 30/ T 50 cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusatzausstattung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschichtung Haube, Ascher oder Abdeckplatte nach DB 703 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eisenglimmer Anthrazit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschichtung Korpus nach DB 703 Eisenglimmer Anthrazit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschichtung Halterungsrohr nach DB 703 Eisenglimmer Anthrazit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenhülse für 70/40mm (nur für Herausnahme der Säule),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Komfort-Klemmring für Müllsäcke.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abfallbehälter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122865" RNoPart="4">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fahrradanlehnbügel aus Stahlrohr,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdurchmesser 48 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nutzung: doppelseitig </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsart: zum Einbetonieren </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Stahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche: feuerverzinkt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">B x T x H: 1000 x 48 x 1000 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">empfohlene Einbautiefe: 250 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe über Flur: 750 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht: 10 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Quersteg, verschweißt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Fundament- und Erdarbeiten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfallenden Erdstoff auf der Baustelle lagern.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fahrradanlehnbügel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122867" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">562 - Besondere Einbauten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122868" RNoPart="1">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fahrradgarage Comfort 2022,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit seitlichen Ausstanzungen zur besseren Belüftung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zylinderschloss verschieden schließend,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">L 2050 x B 1000 x H 1490 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türdurchgangsmaß: B880 H1375 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Montagebreite:1010mm),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Boden, mit Radführungsschiene,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">RAL-Ton nach Kundenwunsch, (einseitig beschichtet)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türanschlag rechts.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkt: Fahrradgarage Comfort 2022</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stöhr GmbH Metalltechnologie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Postfach 2148, D-75201 Königsbach-Stein</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fon: +49 (0)7232 3064 - 0; info@stoehr-gmbh.de</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="11" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'....................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und Herstellerangaben auf vorh. Pflasterfläche montieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fahrradgarage Comfort 2022 liefern und montieren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122869" RNoPart="2">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pos. wie vorher beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch Türanschlag links.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie vorh., Türanschlag links</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122870" RNoPart="3">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe: ca. 60 x 50 x 40 cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Findlinge liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122871" RNoPart="4">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf der Baustelle lagernde Findlinge aufnehmen und einbauen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauminhalt ca. 0,1m³</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transportentfernung bis ca. 100m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">vorh. Findlinge einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122872" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">569 - Sonstiges zur KG 560</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122873" RNoPart="1">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fahrradgarage aus verzinktem und lackiertem Stahlblech,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf Untergrund aus Betonpflaster aufgeschraubt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus mehreren, verschraubten Einzelteilen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Zwecke der Lackierung demontieren und zum </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bearbeitungsort des AN transportieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße:	L x B x H, 2050 x 800 x 1250 mm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:	Stöhr GmbH Metalltechnologie</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fahrradgarage demontieren und transportieren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122874" RNoPart="2">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fahrradgaragen aus Stahlblech wie vorher beschrieben herstellen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Korrosionsschutzklasse: C4 nach DIN EN ISO 12944,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzdauer: &gt;15 Jahre (Langzeit),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund: Stahlblech, vorhandene Farbbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorbereitung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reinigung der Oberfläche gemäß DIN EN ISO 12944-4</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung und ggf. Ausbesserung der vorhandenen Beschichtung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entfernen loser Teile, Entrosten, Anschleifen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschichtungssystem:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung: Epoxidharz-Primer (hohe Korrosionsbeständigkeit)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung: Hochfestes Epoxidharz oder Polyurethan</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deckbeschichtung: UV-beständiges Polyurethan oder vergleichbar</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtschichtdicke: gemäß Herstellerangaben für C4-Langzeit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(typisch 240-320 µm)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: nach Vorgaben des Beschichtungsherstellers </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und DIN EN ISO 12944-5.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton RAL nach Vorgabe AG.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Korrosionsschutz für vorh. Fahrradgaragen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122875" RNoPart="3">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lackierte Fahrradgaragen auf die Baustelle liefern, montieren </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und auf neu hergestellter Pflasterfläche befestigen (Dübel).</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fahrradgaragen montieren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122876" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lagercontainer aus Stahl ca. 3,0 / 2,1 / 2,4 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen und auf neuen Standort versetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transportentfernung ca. 100m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lagercontainer versetzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6122877" RNoPart="6">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">570 - Vegetationsflächen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_6122878" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">571 - Vegetationstechnische Bodenbearbeitung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122879" RNoPart="1">
                    <Qty>195.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdichtete Bodenhorizonte vor Bodenauftrag mit geeignetem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gerät aufreißen, Tiefe bis 20 cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vegetationsflächen unter Massenausgleich auflockern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122880" RNoPart="2">
                    <Qty>65.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden für Pflanzflächen liefern, einbauen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Oberboden für Pflanzflächen liefern, einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122881" RNoPart="3">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Substrat für Blumenbeete liefern, einbauen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Substrat für Blumenbeete liefern, einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122882" RNoPart="4">
                    <Qty>195.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge oberflächengleich,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ablesen, Dauerunkräuter ausgraben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 3 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfallende Stoffe entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Pflanzflächenplanum</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122883" RNoPart="5">
                    <Qty>595.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdichtete Bodenhorizonte vor Bodenauftrag durch Fräsen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder Eggen mit geeignetem Gerät aufreißen, Tiefe bis 10 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Flächen für Rasen unter Massenausgleich auflockern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122884" RNoPart="6">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden für Rasenflächen liefern, einbauen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Oberboden für Rasenflächen liefern, einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122885" RNoPart="7">
                    <Qty>595.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planum für Rasenfläche herstellen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge oberflächengleich,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ablesen, Dauerunkräuter ausgraben, Durchmesser der Steine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Fremdkörper ab 5 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfallende Stoffe sind zu beseitigen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung in der Abwicklung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rasenplanum</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122886" RNoPart="8">
                    <Qty>195.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produktart: Organischer Dünger auf Basis pflanzlicher und/oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">tierischer Rohstoffe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einsatzbereich: Pflanzflächen im Außenbereich </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Stauden, Gehölze, Rasenflächen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Langzeitwirkung (mindestens 8-12 Wochen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nährstoffzusammensetzung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stickstoff (N): 	ca. 2-5 %</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Phosphor (P2O5): 	ca. 1-3 %</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalium (K2O): 	ca. 2-4 %</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frei von synthetischen Zusätzen und Klärschlamm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hygienisiert, unbedenklich für Mensch und Tier</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferform: Granulat oder Pellets, streufähig</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gleichmäßige Ausbringung auf vorbereitete Pflanzflächen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einarbeitung in die oberste Bodenschicht (ca. 3-5 cm)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Menge:	500 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Normen und Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entspricht den Vorgaben der Düngemittelverordnung (DüMV)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachweis über Inhaltsstoffe und Herkunft</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lieferung und Ausbringung von organischem Dünger für Pflanzflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122887" RNoPart="9">
                    <Qty>595.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produktart: Organischer Dünger auf Basis pflanzlicher und/oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">tierischer Rohstoffe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einsatzbereich: Pflanzflächen im Außenbereich </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Stauden, Gehölze, Rasenflächen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Langzeitwirkung (mindestens 8-12 Wochen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nährstoffzusammensetzung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stickstoff (N): 		ca. 2-5 %</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Phosphor (P2O5): 	ca. 1-3 %</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalium (K2O): 		ca. 2-4 %</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frei von synthetischen Zusätzen und Klärschlamm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hygienisiert, unbedenklich für Mensch und Tier</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferform: Granulat oder Pellets, streufähig</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gleichmäßige Ausbringung auf vorbereitete Rasenflächen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einarbeitung in die oberste Bodenschicht (ca. 3-5 cm)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Menge:   250 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Normen und Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entspricht den Vorgaben der Düngemittelverordnung (DüMV)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachweis über Inhaltsstoffe und Herkunft</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lieferung und Ausbringung von organischem Dünger für Rasenflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122888" RNoPart="10">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">profilgerecht ausheben aus vorhandener Bodenfläche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen bis ca. 2,0 x 2,0 x 1,5 m (LxBxH),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe zum Geländeausgleich unter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflanz- und Rasenflächen verwenden, überschüssige Stoffe </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen, laden, abtransportieren und der Verwertung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sohle der Baumgrube ca. 15 cm tief auflockern/verzahnen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nicht überbaubares Baumsubstrat liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Substrat FLL-zertifiziert, Zertifikat ist vor Einbau der BÜ </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Bestätigung vorzulegen, aus wasserspeichernden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gerüstbaustoffen wie z.B. Ziegelsplitt; strukturstabil, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit ca. 30 cm starken Lagen einbauen und zwischenverdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">kennwerte nach FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen, Bauweise 1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Herstellung der Baumgruben ist der Bauüberwachung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">rechtzeitig mitzuteilen. Substrate sind erst nach Freigabe </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch die Bauüberwachung einzubauen!</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baumgrube nicht überbaubar herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122889" RNoPart="11">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelsperre Rollenware liefern und an Seitenflächen der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumgrube vollflächig einbauen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: 100% High Density Polyethylene (HDPE), UV-stabil, recyclebar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stärke: bei 2 kPa - 2,05 mm (DIN EN ISO 9863-1)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht: 	1967 g/m² (DIN EN ISO 9864)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stempeldurchdrückkraft: 	4172 N (DIN EN ISO 12236)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höchstzugkraft Länge: 	37,9 kN/m (DIN EN ISO 10319)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höchstzugkraft Breite: 	38,5 kN/m (DIN EN ISO 10319)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höchstzugkraftdehnung Länge: 	18,5 % (DIN EN ISO 10319)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höchstzugkraftdehnung Breite: 	17,7 % (DIN EN ISO 10319)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe:  150 cm </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vertikale Wurzelsperre. Undurchdringlich für aggressive Wurzeln </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Rhizome. Hochwertiger Schutz gegen Wurzeln in Städtischer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Umgebung. Schützt Wege, Fußwege, Pflasterungen, Drainagen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungen und unterirdischen Leitungs- und Kabelsystemen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gegen Beschädigung durch Wurzeln. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erfüllt die Anforderungen der FLL, DVGW, GW125 und FGSV. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau gemäß Herstellervorgaben. Stoßverbindung mittels </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klemmschienen aus Aluminium. Oberkante 10 cm unter der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geplanten Geländeoberkante. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. der erforderliche Anzahl Klemmschienen aus Aluminium </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und sonstigen Montageteilen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wurzelschutz / Rhizomsperre liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122890" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">573 - Pflanzflächen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_6122891">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Bäume ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122892" RNoPart="1">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">H, ew, 3xv, mDb</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">StU: 16 - 18 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gerade Stammverlängerung für späteres Aufasten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durchgehender Leittrieb</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und abladen frei Baustelle zum Pflanztermin ohne</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenlagerung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Schutzmaßnahmen beim Transport und auf der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle gegen Austrocknung und mechanische Beschädigung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor Pflanzung Ballierung öffnen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baum höhen- und fluchtgerecht in Baumgrube aufstellen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumgrube mit fertig gemischtem Baumsubstrat verfüllen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden andecken und Gießmulde profilieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumbock und Anbindung werden gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich durchdringendes Wässern über die Gießmulde </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Fertigstellung der Oberbodenabdeckung. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mulchabdeckung wird gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baumpflanzung Spitz-Ahorn (Acer platanoides 'Cleveland')</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122893" RNoPart="2">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Belüftungsring</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> flexibles Dränrohr aus PVC-U, DN 100, Schlitzbreite 1,2 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und im Zuge der Verfüllung der Baumgruben</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Boden als waagerechter Kreis unterhalb des Wurzelballen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einbauen, Kreisdurchmesser ca. 2,0 m, Rohrsohle ca. 20 cm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">über Sohle Baumgrube, einschließlich Anbindung an Abzweig </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des Belüftungs- und Bewässerungssystemtrenners</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bewässerungsring</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">flexibles Dränrohr aus PVC-U, DN 80, Schlitzbreite 1,2 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und im Zuge der Verfüllung der Baumgruben mit Boden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als waagerechter Kreis auf Höhe OK Wurzelballen einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kreisdurchmesser ca. 1,0 m, Rohrsohle ca. 20 cm unter Oberfläche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Anbindung an Abzweig des Belüftungs- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewässerungssystemtrenners, einschließlich Muffen und Verbindungsstücke,</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:43%;" />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Universelles Abdeckelement</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohranschluss DN 80 PVC-U, mit verschließbarem Deckel </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus druckfestem Aluminiumguss, geeignet für die Bewässerung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Belüftung zum Anschluss an das Baumbelüftungs- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerungsrohr DN 80 bzw. DN 100, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beton-Abdeckung, Maße 25 x 25 x 8 cm, passend zu dem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">universellen Abdeckelement, fachgerecht auf Schottersohle einbauen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Material liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Belüftungs- und Bewässerungssystem für Bäume</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122894" RNoPart="3">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dreibock aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">drei Rundholzpfählen und sechs Halbhölzern (auf zwei Höhen),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfähle, weissgeschaelt, mit vorbeugendem chemischen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Holzschutz DIN 68800 Teil 3 durch Kesseldrucktränkung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfprädikat p, Iv, w,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfahllänge 	325 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zopfdicke 	10-12 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Halbhölzer 	10 cm breit, bis 100 cm lang,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfähle mindestens 75 cm tief im Boden,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bindegut: Baumgurt aus Kunststoff, 48 mm breit, braun, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Dehnfähigkeit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rindenschutz mit Gummimanschette, 60 mm breit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung mit Edelstahlblättchen und Rillnägeln auf </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">&gt;= 1,8 m Höhe über Boden,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfähle senkrecht, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Halbhölzer auf Höhe &gt;= 1,8 m und ca. 0,8 m </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 100er Nägeln zweifach überkreuz genagelt</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baumverankerung Dreibock herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122895" RNoPart="4">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anstrich des Stammes vom Wurzelansatz bis zum Kronenansatz.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Atmungsaktives Anstrichsystem auf Basis pflanzenverträglicher </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">organischer und anorganischer Bindemittel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton des Deckanstrichs: weiß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haltbarkeit: 	mindestens 5 Jahre</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch: 	je Anstrich ca. 300 g / Stamm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Vorreinigen der Rinde mit Vlies oder Drahtbürste. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Danach Herstellen von Voranstrich und Deckanstrich. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material liefern und zweilagigen Anstrich ausführen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stammschutz als Schutzanstrich</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122896">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Hecken ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122897" RNoPart="5">
                    <Qty>61.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Laubgehölz als Strauch, 3xv, Container, Lieferhöhe: 80 - 100 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und in vorhandener Vegetationsfläche </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fachgerecht pflanzen, Pflanzung bodendeckend, 5 St./m²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Ausheben und Wiederverfüllen der Pflanzgrube,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">überschüssiges Material seitlich einplanieren</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planzeichen: </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">LV</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Heckepflanzung Liguster (Ligustrum vulgare)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122898" RNoPart="6">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Laubgehölz als Strauch, 2xv, Container, Lieferhöhe: 40 - 60 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und in vorhandener Vegetationsfläche </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fachgerecht pflanzen, Pflanzung bodendeckend, 5 St./m²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Ausheben und Wiederverfüllen der Pflanzgrube,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">überschüssiges Material seitlich einplanieren</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planzeichen: </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">RA</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Heckepflanzung Alpin-Johannisbeere (Ribes alpinum Schmidt)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122899">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Sträucher ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122900" RNoPart="7">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Laubgehölz als Strauch, 3xv, Container, Lieferhöhe: 80-100 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und in vorhandener Vegetationsfläche </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fachgerecht pflanzen, Gruppenpflanzung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Ausheben und Wiederverfüllen der Pflanzgrube,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">überschüssiges Material seitlich einplanieren</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauchpflanzung Schwarze Apfelbeere </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Aronia melanocarpa)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122901" RNoPart="8">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch 3xv, im Container, Höhe 60 - 80 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauch wie Vorposition, jedoch Blasenspiere </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Physocarpus opulifolius)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122902" RNoPart="9">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch 3xv, im Container, Höhe 60 - 80 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauch wie Vorposition, jedoch Purpur-Hartriegel </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Cornus alba Sibirica Variega</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;">ta)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122903" RNoPart="10">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch 3xv, im Container, Höhe 60 - 80 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauch wie Vorposition, jedoch Ungarischer Flieder </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Syringa josikaea)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122904" RNoPart="11">
                    <Qty>56.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch 2xv, im Container, Höhe 30 - 40 cm,</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauch wie Vorposition, jedoch Fingerstrauch </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Potentilla fruticosa 'Abbotswood') </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122905" RNoPart="12">
                    <Qty>82.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch 2xv, mit Container, Höhe 60-80 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauch wie Vorposition, jedoch Spierstrauch </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Spiraea arguta)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122906" RNoPart="13">
                    <Qty>97.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch 2xv, mit Container, Höhe 30 - 40 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauch wie Vorposition, jedoch rote Sommerspiere </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Spiraea bumalda 'A. Waterer')</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122907" RNoPart="14">
                    <Qty>68.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch 2xv, im Container, Höhe 60-80 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauch wie Vorposition, jedoch Kartoffelrose </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Rosa rugosa)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122908" RNoPart="15">
                    <Qty>195.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch, 2xv, Container, Höhe: 40 - 60 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauchpflanzung Bodendecker Niedrige Purpurbeere </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Symphoricarpos chenaultii 'Hancock')</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122909" RNoPart="16">
                    <Qty>52.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch im Container oder mit Topfballen, Breite 30 - 40 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauch wie Vorposition, jedoch Zwergmispel </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Cotoneaster horizontalis)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122910" RNoPart="17">
                    <Qty>235.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strauch im Container oder mit Topfballen, Höhe 30 - 40 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Strauch wie Vorposition, jedoch niedrige Kranzspiere </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Stephanandra incisa 'Crispa')</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122911">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Klettergehölze ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122912" RNoPart="18">
                    <Qty>56.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Laubgehölz als Klettergehölz, mit Topfballen, mind. 2 Triebe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und in vorhandener Vegetationsfläche fachgerecht pflanzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Ausheben und Wiederverfüllen der Pflanzgrube,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">überschüssiges Material seitlich einplanieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gießrand anlegen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planzeichen: </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">LJ</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Pflanzung Klettergehölze Lonicera japonica 'Purpurea' </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122913" RNoPart="19">
                    <Qty>36.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klettergehölze wie Vorposition, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch Efeu (Hedera helix)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klettergehölze wie Vorposition, jedoch Efeu (Hedera helix)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122914" RNoPart="20">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klettergehölze wie Vorposition, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch Weißgrüner Efeu (Hedera helix Glacier)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klettergehölze wie Vorposition, jedoch Weißgrüner Efeu </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Hedera helix Glacier)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122915" RNoPart="21">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klettergehölze wie Vorposition, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch Irischer Efeu (Hedera hibernica)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klettergehölze wie Vorposition, jedoch Irischer Efeu (Hedera hibernica)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122916">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Stauden (Blumenbeete) ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122917" RNoPart="22">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, liefern und pflanzen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, Sperrige Aster (Aster divaricatus Tradescant)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122918" RNoPart="23">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, liefern und pflanzen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, Bergenie (Bergenia cordifolia Baby Doll)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122919" RNoPart="24">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, liefern und pflanzen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, Japan-Segge (Carex morrowii var. temnolepis)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122920" RNoPart="25">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, liefern und pflanzen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, Kleine Wald-Schmiele </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(Deschampsia cespitosa Palava)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122921" RNoPart="26">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, liefern und pflanzen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Staude mit Topfballen, Nelkenwurz (Geum x cultorum Prinses Juliana)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122922">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Blumenzwiebeln ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122923" RNoPart="27">
                    <Qty>500.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blumenzwiebel liefern und stecken</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Blumenzwiebel Narzisse (Narcissus x odorus 'Plenus')</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122924" RNoPart="28">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blumenzwiebel liefern und stecken</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Blumenzwiebel Schneeglöckchen (Galanthus woronowii)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122925">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Pflege und Schutzmaßnahmen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122926" RNoPart="29">
                    <Qty>145.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mulchen von Baum- und Gehölzstandorten, Staudenflächen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Heckenstreifen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aus angerottetem, hygienisiertem, fraktioniertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rindenmulch / Rindenkompost</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Körnung: 		15/40 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke: 	3 - 5 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mulchmaterial gleichmäßig und vollstänidg zum Schutz gegen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunkrautung, Austrocknung und Erosion um die Pflanzen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">herum aufbringen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mulchabdeckung zum Schutz von Vegetationsflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122927">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Fertigstellungspflege ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122928" RNoPart="30">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt für 4 Arbeitsgänge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">trockene Triebe abschneiden, Verankerungen nachrichten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fläche von Unkraut, Steinen ab 5 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser und sonstigem Unrat säubern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dauerunkräuter ausgraben.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anfallender Unrat ist zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung in der Abwicklung;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Letzter Arbeitsgang hat kurz vor der Abnahme der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege zu erfolgen!</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeitsgänge sind vor Beginn dem AG und Planer anzuzeigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege Pflege, Lockern Baumscheibe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122929" RNoPart="31">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wasser liefern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestwassermenge je Arbeitsgang je Gehölz 80 ltr.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt für 4 Arbeitsgänge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach bewässerten Einheiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Letzter Arbeitsgang hat kurz vor der Abnahme der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege zu erfolgen!</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeitsgänge sind vor Beginn dem AG und Planer anzuzeigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege Pflege, Wässern Bäume</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122930" RNoPart="32">
                    <Qty>195.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beseitigen von Unkräutern, Unrat, Steinen u.ä.,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt für 4 Arbeitsgänge,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anfallender Unrat ist zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-33pt;margin-left:33pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeitsgänge sind vor Beginn dem AG und Planer anzuzeigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege Pflege der Pflanzfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122931" RNoPart="33">
                    <Qty>195.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wasser liefern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25 l/m²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt für 4 Arbeitsgänge.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeitsgänge sind vor Beginn dem AG und Planer anzuzeigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege Pflege,Wässern Pflanzfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122932" RNoPart="34">
                    <Qty>38.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Heckenschnitt/  Rückschnitt entsprechend dem Zuwachs </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">unter Erhaltung der gewünschten Form.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schnittgut ist fachgerecht zu entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schneidezeitpunkt ist jahreszeitlich einzuplanen!</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt für 2 Arbeitsgänge.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeitsgänge sind vor Beginn dem AG und Planer anzuzeigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege Hecke in Form schneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122933" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">574 - Rasen- und Saatflächen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122934" RNoPart="1">
                    <Qty>595.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Regelsatgutmischung:  RSM 2.3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gebrauchsrasen - Spielrasen DIN 18917</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Saatgutmenge:  25 g/m² </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in zwei gekreuzten Arbeitsgängen, Einarbeiten des Saatguts und Anwalzen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mischungsnummernbescheides!</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen von Rasenflächen aus Rasenansaat</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122936">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Fertigstellungspflege ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122937" RNoPart="2">
                    <Qty>595.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gebrauchsrasen mähen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wuchshöhe 5 bis 8 cm, Schnitthöhe 3 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt für 6 Arbeitsgänge.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut ist zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflegegänge sind vor Beginn dem AG und dem Planer anzuzeigen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Letzter Arbeitsgang hat kurz vor der Abnahme der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege zu erfolgen!</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege Rasen mähen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122938" RNoPart="3">
                    <Qty>595.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächendüngung herstellen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkt: NPK-Dünger, 30 + 8 + 8, Mischdünger </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">30,0 % N Gesamtstickstoff </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  2,2 % N Nitratstickstoff </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  2,2 % N Ammoniumstickstoff  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">25,6 % N Carbamidstickstoff </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  8,0 % P2O5 neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  7,4 % P2O5 wasserlösliches Phosphat </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  8,0 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Granulieirung:  2,2 -3,5mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in einem Arbeitsgang zum Ende der Vegetationsperiode.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsgang ist dem AG anzuzeigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege Rasen düngen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122939" RNoPart="4">
                    <Qty>595.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wasser liefern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestwassermenge je Arbeitsgang 10ltr./m²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt für 2 Arbeitsgänge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflegegänge sind dem AG und dem Planer vor Beginn anzuzeigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege Rasen wässern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122940" RNoPart="5">
                    <Qty>595.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">das gefallene Laub </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">sor</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">g</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">fälti</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">g von den Rasenflächen absammeln </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und fachgerecht entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis gilt für 2 Arbeitsgänge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung Ende der Laub abwerfenden Herbstzeit. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflegegänge sind dem AG und dem Planer anzuzeigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fertigstellungspflege Laub aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6122941" RNoPart="7">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">590 - Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_6122942" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">591 - Baustelleneinrichtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122943" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung aufbauen, für die Dauer der Bauzeit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorhalten und abbauen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transport und Vorhalten aller benötigten Maschinen, Geräte.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen, Vorhalten und Beseitigen benötigter Anschlüsse </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Bauwasser und Baustrom einschließlich der Installationen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z.B. Standrohr, Baustromverteiler, Verlängerungen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaffen von geeigneten Lagerflächen in eigener Verantwortung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des AN einschließlich notwendiger Befestigungen, Einfriedungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Genehmigungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Wiederherstellung und Reinigung aller durch die Nutzung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als BE beschädigter und beeinträchtigter Flächen und Anlagen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">innerhalb und außerhalb des Baugeländes ist inbegriffen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtungskosten der Subunternehmer sind </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung aufbauen, vorhalten und räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122944" RNoPart="2">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzzaun, versetzbar, aus Einzelelementen mit verzinktem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mittels Schellen verschraubt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zaunoberkante über Oberfläche Gelände ca. 2 m, aufstellen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Ende der Baumaßnahme wieder beräumen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. der erforderlichen Anzahl Bauzaunfüße aus Vollgummi oder Beton. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Bauzauntor Breite ca. 3,0 m und Vorhängeschloss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Zahlencode). </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Umstellen wird gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten und beräumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122945" RNoPart="3">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-indent:-2pt;margin-left:2pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Vorpos. genannten Zaun versetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">während der Ausführung nach Vorgabe durch die Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bauzaun versetzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122946" RNoPart="4">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Tahoma;background:#FFFFFF;">als Zuwegung für Anwohner,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Tahoma;background:#FFFFFF;">Unterlage aus Vlies 300g/m2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Tahoma;background:#FFFFFF;">Tragschichten aus Recyclingschotter 0/56, Schichtstärke 20cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Tahoma;background:#FFFFFF;">einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Tahoma;background:#FFFFFF;">Ausführung nur nach Bestätigung durch den AG/BÜ.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">provisorischen Gehweg anlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122947" RNoPart="5">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Tahoma;background:#FFFFFF;">Tragschicht und Vlies aufnehmen und trennen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">provisorischen Gehweg nach Ende der Nutzungszeit entfernen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122948" RNoPart="6">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">offene Wasserhaltung, für Niederschlagswasser,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhalten während der gesamten Bauzeit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. aller erforderlicher Technik und Arbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wasserhaltung für Bauausführung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122949" RNoPart="7">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die zur Durchführung der beschriebenen Arbeiten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und auf Weisung der Bauleitung notwendig werden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinabsteckung im Gelände.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vermessungs- und Absteckarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122950" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">593 - Sicherungsmaßnahmen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122951" RNoPart="1">
                    <Qty>36.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mantel aus Brettern mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor mechanischer Beschädigung nach DIN 18920 herstellen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Stammdurchmesser wird 1,3 m über Geländeoberfläche gemessen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stammdurchmesser: über 0,3 bis 1,2 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ca. 20 mm dick, lückenlos befestigen, Mantelhöhe 2,0 m.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material liefern, aufbauen, vorhalten und zum Ende der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme wieder entfernen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baumschutz DIN 18920 - Stammschutz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122952" RNoPart="2">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherung bzw. Markierung mit Holzpflöcken und Lattenrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Markierung mit Signalfarbe. Grenzsteine zum Ende der Baumaßnahme </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lagegenau wieder einbauen. Einschließlich Dokumentation der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lage zum Beginn der Baumaßnahme in Bild und Aufmaß.  </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Grenzsteine im Gelände sichern, markieren, wieder einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122953" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinweisschild WIRO aufnehmen, zwischenlagern, wieder einbauen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hinweisschild WIRO aufnehmen, zwischenlagern, wieder einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122954" RNoPart="4">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrszeichen inkl. Mast aufnehmen, zwischenlagern, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wieder einbauen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verkehrszeichen inkl. Mast aufnehmen, zwischenlagern, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wieder einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122955" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">594 - Abbruchmaßnahmen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_6122956">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Abbruch von Befestigungen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122957" RNoPart="1">
                    <Qty>760.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassungssteine aus Beton, Rasenbord, Tiefbord, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 10 cm dick und bis 25 cm tief zzgl. Fundamentbeton. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Randeinfassung der vorhandenen Gehwege. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung inkl. Fundament-Beton aufnehmen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randeinfassung aus Beton-Bordsteinen aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122958" RNoPart="2">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rundpalisaden aus Holz, D ca.  20cm, H ca.60cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Randeinfassung der vorhandenen Spielfläche. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung aufnehmen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 02 01 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Spielbereichseinfassung aus Rundpfosten aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122959" RNoPart="3">
                    <Qty>560.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beton-Pflastersteine in Gehweg- und Platzflächen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art= Betonsteinpflaster 20/10 und 20/20 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Flächenbefestigung aus Beton-Pflastersteinen 20x10, 20x20, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122960" RNoPart="4">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beton-Plattenbelag in Wege- und Platzflächen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. einreihiger Pflegestreifen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art = Gehwegplatten 30 x 30 cm, 5 cm dick,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Flächenbefestigung aus Beton-Plattenbelag 30x30 </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122961" RNoPart="5">
                    <Qty>395.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Rasengitter in Parkplatzflächen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufnehmen und von anhaftendem Boden trennen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 02 03</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Flächenbefestigung aus Kunststoff-Rasengitter </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122962" RNoPart="6">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beton-Rasengittersteine in Parkplatzflächen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufnehmen und von anhaftendem Boden trennen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Flächenbefestigung aus Beton-Rasengittersteinen </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122963" RNoPart="7">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Granit-Kleinpflaster in Straßen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Flächenbefestigung aus Granit-Kleinpflaster, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122964">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Abbruch und Lagerung von Befestigungen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122965" RNoPart="8">
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transportentfernung ca. 100m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Flächenbefestigung aus Beton-Rasenfugensteinen, 20x20,</span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">aufnehmen und auf Baustelle lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122966" RNoPart="9">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transportentfernung ca. 100m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Flächenbefestigung aus Beton-Pflastersteinen 20x20 </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">aufnehmen und auf Baustelle lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122967" RNoPart="10">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transportentfernung ca. 100m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Flächenbefestigung aus Beton-Pflastersteinen 20x10 </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">aufnehmen und auf Baustelle lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122968" RNoPart="11">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauminhalt ca. 0,1m³</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Baufeld vorhandene Findlinge aufnehmen und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf der Baustelle lagern.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transportentfernung bis ca. 100m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Findlinge aufnehmen u. lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122969">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Abbruch von Stahlelemente inkl. Fundament ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122970" RNoPart="12">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rabattenbegrenzung bestehend aus verschweißtem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profil-Stahl / Winkel-Flachstahl einschließlich Fundamente aufnehmen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01, 17 04 05</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abweisbügel aus Stahl-Rundrohr aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122971" RNoPart="13">
                    <Qty>32.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Parkbügel bestehend aus verschweißtem Stahlrohr </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Fundamente aufnehmen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01, 17 04 05</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Parkbügel aus Stahl-Rundrohr aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122972" RNoPart="14">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Absperrpfosten bestehend aus verschweißtem Stahlrohr </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Fundamente aufnehmen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01, 17 04 05</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Absperrpfosten aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122973" RNoPart="15">
                    <Qty>41.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(im Bereich Müllplatz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zaun, einschließlich Fundamente und Tore aufnehmen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01, 17 04 05</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stabgittermattenzaun inkl. Pfosten und Tore demontieren, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122974">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Abbruch von Beleuchtung ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122975" RNoPart="16">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Freischaltung des Leitungsabschnitts, gegen Wiedereinschalten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sichern, Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurzschließen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Inbetriebnahme des Leitungsabschnitts nach Fertigstellung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Leitungsarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Arbeitsfreiheit herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122976" RNoPart="17">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden ausheben, zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ab Geländeoberfläche, in Handschachtung, Aushub seitlich lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verfüllen und verdichten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Oberflächenaufnahme und Deckenschluss.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe:  	0,8 m, 	Sohlenbreite: 	0,5 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sohlenlänge: 	1,5 m, 	Bodenklasse 	3 bis 5.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Suchgraben herstellen, verfüllen, inkl. Oberfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122977" RNoPart="18">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und betriebsfertig montieren, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich erforderlichem Zubehör.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endmuffe den spannungsfesten Endabschluss von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE oder VPE, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit bis zu 5 Adern im Leitungsquerschnitt 5-16mm².</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Spannfeste Endmuffe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122978" RNoPart="19">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mastleuchten bestehend aus Stahlbetonmast und Leuchtenaufsatz </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl und Glas, einschließlich Elektrik und Fundamente aufnehmen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01, 17 02 02, 17 04 05, 17 09 04</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbliebene Mastgrube mit auf der Baustelle lagerndem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenmaterial verfüllen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mastleuchten aufnehmen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122979">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Abbruch und Lagerung von Einfriedungen ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122980" RNoPart="20">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Bereich Fahrradabstellplatz</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stabmattenzaun inkl. Pfosten demontieren, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">zum Wiedereinbau zwischenlagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122981" RNoPart="21">
                    <Qty>19.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Bereich Fahrradabstellplatz</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stabmattenzaun inkl. Tore, exkl. Pfosten demontieren, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">zum Wiedereinbau zwischenlagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122982">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Hindernis im Boden ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122983" RNoPart="22">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hindernis im Boden aus Beton (alte Fundamente, Schachtreste o.ä.), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">abbrechen, anfallende Stoffe aufnehmen,  laden, abtransportieren </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 01</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hindernis im Boden aus Beton abbrechen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122984" RNoPart="23">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mauerwerksreste inkl. Fundamente aufnehmen, z.B. im Boden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verbliebene Gründungsbauteile früherer Gebäude oder Schachtbauteile. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüssel: 17 01 07</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe laden, abtransportieren und einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Übergabe Verwertungsnachweis an die Bauüberwachung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hindernis im Boden aus Mauerwerksresten abbrechen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_6122985">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">--- Vegetation ---</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_6122986" RNoPart="24">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baum fällen, Stamm-Ø: 0,05 - 0,15 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stamm-Ø bei 1,3 m über dem Gelände gemessen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Konventionelle Fällung von Laubbäumen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fallrichtung nach örtlichen Begebenheiten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Astwerk, Abfallholz, Schlagabraum und Stammholz aufnehmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">laden, abtransportieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fräsen des Wurzelstocks wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baum-Nr.: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1, 2, 3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Laubbaum Ø: 0,05 - 0,15 m fällen, verwerten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122987" RNoPart="25">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frästiefe mind. 20 cm unter Geländeniveau außerhalb des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wurzelanlaufs, im Bereich des Wurzelanlaufs ggf. tiefer. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Starkwurzeln mit Ø &gt; 10 cm mind. 30 cm tief entfernen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wurzellöcher mit geeigneten, verdichtungsfähigen und tragfähigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden verfüllen. An vorhandene Geländeoberkante abgleichen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Bodenlieferung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fräsgut aufnehmen, laden, abtransportieren und der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wurzelstock fräsen oder entnehmen, Stamm-Ø 0,05 bis 0,15 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6122988" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">596 - Materialentsorgung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6122989" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für auf Haufwerk bzw. Miete lagerndes Abtragsmaterial der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorpositionen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zur Deklaration von Bodenaushub über Haufwerke mit einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimension von max. 500 m³ über eine oder mehrere Mischprobe/n.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Analyseumfang gemäß BBodSchV. Probenahmeprotokoll, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Analyse und gutachterlicher Bericht/ abfallrechtlicher </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstufung sind in das Angebot einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Probennahme, Probenbehandlung und Analyseverfahren durchführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO/IEC 17025 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zugelassene Akkreditierungsstelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">analytische Untersuchung nach BBodSchV</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122990" RNoPart="2">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für auf Haufwerk bzw. Miete lagerndes Abtragsmaterial.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zur Deklaration von Bodenaushub über Haufwerke mit einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimension von max. 500 m³ über eine oder mehrere Mischprobe/n.Analyseumfang gemäß EBV. Probename nach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">M32 LAGA PN 98.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlicher Bericht/ </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">abfallrechtlicher Einstufung sind in das Angebot einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Probennahme, Probenbehandlung und Analyseverfahren durchführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO/IEC 17025 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zugelassene Akkreditierungsstelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">analytische Untersuchung nach EBV, M32 LAGA PN98</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122991" RNoPart="3">
                    <Qty>425.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenmaterial, auf der Baustelle lagernd,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen, laden, abtransportieren und der Verwertung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Entsorgungsnachweis inklusive Wiegeschein.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe verwerten, 0, F0 EBV Tabelle 5</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122992" RNoPart="4">
                    <Qty>595.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenmaterial, auf der Baustelle lagernd,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen, laden, abtransportieren und der Verwertung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Entsorgungsnachweis inklusive Wiegeschein.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe verwerten, F1 EBV Tabelle 6</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122993" RNoPart="5">
                    <Qty>204.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenmaterial, auf der Baustelle lagernd,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen, laden, abtransportieren und der Verwertung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Entsorgungsnachweis inklusive Wiegeschein.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe verwerten, F2 EBV Tabelle 7</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122994" RNoPart="6">
                    <Qty>85.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenmaterial, auf der Baustelle lagernd,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen, laden, abtransportieren und der Verwertung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Entsorgungsnachweis inklusive Wiegeschein.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe verwerten, F3 EBV Tabelle 8</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122995" RNoPart="7">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Recyclingmaterial aus Tragschichten, auf der Baustelle lagernd,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen, laden, abtransportieren und der Verwertung nach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Entsorgungsnachweis inklusive Wiegeschein.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe verwerten, EBV RC-1</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122996" RNoPart="8">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Recyclingmaterial aus Tragschichten, auf der Baustelle lagernd,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen, laden, abtransportieren und der Verwertung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Wahl des AN zuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Entsorgungsnachweis inklusive Wiegeschein.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe verwerten, EBV RC-2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122997" RNoPart="9">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Recyclingmaterial aus Tragschichten, auf der Baustelle lagernd,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufnehmen, laden, abtransportieren und der Verwertung nach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wahl des AN zuführen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Entsorgungsnachweis inklusive Wiegeschein.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Aufgenommene Stoffe verwerten, EBV RC-3</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122998" RNoPart="10">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gelände abräumen von Unrat / Müll in Teilflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die anfallenden Stoffe sind gegen Entsorgungsnachweis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung zuzuführen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. der Kippgebühren. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nach Anweisung durch die Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Aufmaß und Entsorgungsnachweis</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gelände abräumen von Unrat / Müll in Teilflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6122999" RNoPart="11">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlicher Bericht/ </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">abfallrechtlicher Einstufung sind in das Angebot einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO/IEC 17025 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zugelassene Akkreditierungsstelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beprobung und Analysen zur Deklaration von Beton und Bauschutt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_6123000" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">599 - Sonstiges zur KG 590</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_6123001" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einholen einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur Nutzung und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zeitweisen Sperrung öffentlicher Verkehrsanlagen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Koordinierung der Maßnahme mit den örtlichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrsbehörden und dem Ordnungsamt, sowie Übergabe </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Anordnung an den AG und die BÜ.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich aller anfallender Bearbeitungsgebühren seitens </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Genehmigungsstellen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach Fertigstellung Abnahmetermin mit der örtlichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrsbehörde zur Schadensfreistellung vereinbaren. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verkehrsrechtliche Anordnung einholen, übergeben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6123002" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung während der gesamten Bauzeit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allen erforderlichen Einrichtungen zur Regelung des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs, unterhalten und betreiben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ggf. umsetzen und abbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_6123003" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen der Dokumentationsunterlagen mit allen Nachweisen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussrechnung, Mengenermittlung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Neuvermessung nach Fertigstellung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten sind durch einen Vermessungsingenieur ausführen zu lassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Erfassun</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">g</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;"> fol</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">g</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ender Höhen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">p</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">unkte/ Ob</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">j</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ekte:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Gebäudeecken im Baufeld</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">angrenzende Straßen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Borde, Treppen, Eingangspodeste</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckungen, Hydranten, Straßeneinläufe, Leuchten, etc.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">befestigte Flächen, Rasen, Pflanzflächen (Sträucher)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung, Mobiliar</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung der Planunterlagen als .dxf-Datei und im Maßstab 1:250 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Ausdruck. Die vollständigen Dokumentationsunterlagen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(ausgenommen der Schlussrechnung) sind der Bauleitung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">14 Tage vor Endabnahme zur Prüfung zu übergeben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweis: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Bestandsvermessung liegt vor und kann ggf. zur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verfügung gestellt werden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schlussvermessung u. Dokumentation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>